{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Start","Dane firmy","WarunkiGwarancji","Szkolenia","SSWiNKD","SAP","CCTV IP","CCTV Analog","Network","Mount Selection"],"not_rendered":{"charts":0,"images":76,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":129,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Wyszukiwarka"]
["Lista arkuszy",null,"Arkusz","Symbol","Opis","Cena A (PLN)"]
[]
["Dane firmy",null,"CCTV IP","TVP-5101","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, wewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 30m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 4X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE/12VDC",1554]
["WarunkiGwarancji",null,"CCTV IP","TVP-5102","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 150m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC",5040]
["Szkolenia",null,"CCTV IP","TVP-5103","Kamera PTZ TruVision 3 MPX, zewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 50m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/12VDC",5670]
["SSWiNKD",null,"CCTV IP","TVP-5104","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 24X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC",8400]
["SAP",null,"CCTV IP","TVP-5105","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 200m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 36X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC",11760]
["CCTV IP"]
["CCTV Analog"]
["Network"]
["Mount Selection"]
["finger"]
["epricecctv"]
["epricenetwork"]
["Intrusion"]
["Fire"]
["epriceintrusion_old"]
["epricefire_old"]

{"sheet":"Dane firmy","index":1,"n_rows":80,"n_cols":10,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CENNIK"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Cennik obowiązuje od 10 sierpnia 2018"]
[null,null,null,null,null,"Wszystkie ceny  netto w PLN"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy UTC F&S jest zabronione"]
[]
[null,null,null,"Siedziba firmy",null,null,null,null,"Godziny otwarcia:"]
[null,null,null,"UTC Fire&Security Polska Sp. z o.o.",null,null,null,null,"Od poniedziałku do piątku"]
[null,null,null,"Ul.Sadowa 8, 80-771 GDAŃSK",null,null,null,null,"  8.00 - 16.00"]
[null,null,null,"NIP: 583-10-05-698"]
[null,null,null,"REGON: 190476985"]
[null,null,null,"BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201"]
[]
[null,null,null,"Kontakt:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 80 Centrala"]
[]
[null,null,null,"Dział Handlowy:",null,null,null,"Wsparcie Techniczne:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Dział Handlowy",null,null,null,"tel: 58 760 64 92 Dział Techniczny (Gdańsk)"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu",null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 88 Rafał Adamski",null,null,null,"tel: 22 810 00 03 Regina Szczepańska"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 14 Chrystian Robakowski",null,null,null,"tel: 22 870 04 40 Mieczysław Siedlecki"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Reklamacje",null,null,null,"tel: 58 760 64 90 Wojciech Wiktorowski"]
[null,null,null,null,null,null,null,"tel: 58 762 87 50 Marcin Kurczewski"]
[]
[null,null,null,"Składanie zamówień:"]
[null,null,null,"orderspl@fs.utc.com"]
[]
[null,null,null,"Oddział w Warszawie",null,null,null,"Oddział w Katowicach"]
[null,null,null,"Al.Stanów Zjednoczonych 59",null,null,null,"Ul. Chorzowska 6"]
[null,null,null,"04-028 WARSZAWA",null,null,null,"40-101 KATOWICE"]
[null,null,null,"tel: 22 810 00 03",null,null,null,"tel. +48 58 760 65 37"]
[null,null,null,"tel/fax: 22 810 10 55"]
[]
[]
[null,null,null,"Regional Account Managers"]
[null,null,null,"GDAŃSK",null,"Krzysztof Wojczys",null,607151301,null,"krzysztof.wojczys@fs.utc.com"]
[null,null,null,"WARSZAWA",null,"Jarosław Gibas",null,602330268,null,"jaroslaw.gibas@fs.utc.com"]
[null,null,null,"KATOWICE",null,"Przemysław Szczuka",null,601444061,null,"przemyslaw.szczuka@fs.utc.com"]
[]
[]
[null,null,null,"Informacje o produktach w Internecie",null,null,null,null,null,"www.produktyutcfs.pl"]

{"sheet":"WarunkiGwarancji","index":2,"n_rows":99,"n_cols":2,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych UTC F&S Polska"]
[]
["Wersja 5.2 – Grudzień 2012 rev. Styczeń 2018"]
[]
["Wprowadzenie"]
[]
["Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu UTC F&S, zakupionego bezpośrednio od UTC F&S. Jeśli sprzęt UTC F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu. "]
["Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury."]
["W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem"]
["Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta UTC F&S Polska."]
[]
["Zwrot wyrobów"]
[]
["Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur UTC Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu."]
["Ważne:  Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom."]
[]
["Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta UTC F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta UTC F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy."]
["Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie"]
["oprogramowania (Firmware) do wskazanego produktu dostępne na stronie"]
["http://www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy."]
["Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:"]
["UTC Fire & Security"]
["EMEA Repair Centre"]
["Kelvinstraat 7"]
["6003 DH Weert"]
["Netherlands"]
["Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA."]
["Zwracane urządzenia:"]
["- nie mogą nosić znamion użytkowania;"]
["- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;"]
["- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje"]
["W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy."]
["Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu."]
["Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów."]
["UTC F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA."]
[]
["Gwarancja naprawy/wymiany"]
[]
["W okresie gwarancji, UTC F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania."]
["Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu."]
["Podczas napraw gwarancyjnych UTC F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w UTC F&S."]
[]
["Urządzenia niesprawne od nowości"]
["UTC F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta."]
[]
["Naprawy pogwarancyjne"]
[]
["Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę."]
["Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, UTC F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,"]
["robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy."]
[]
["Wadliwy wyrób"]
[]
["W przypadku wadliwego towaru, UTC F&S dostarczy bezpłatnie nowy produkt . Do wymiany wyrobu"]
["niezbędna jest kopia oryginalnej faktury. W kwestii powyższego procesu proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta"]
[]
["Opakowanie przesyłki"]
[]
["Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:"]
["Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania"]
["W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony"]
["Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu"]
["Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać"]
[]
["Okres gwarancji"]
[]
["Okres gwarancyjny dla większości sprzętu UTC F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta."]
[]
["Ograniczenia Gwarancyjne"]
[]
["1. UTC F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od UTC F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od UTC F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów."]
["2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, UTC F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. UTC F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub na ponownie wytworzony. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu."]
["3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność UTC F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować UTC F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku UTC F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne UTC F&S. "]
[]
["Tabela nr 1"]
[]
["Produkty","Gwarancja"]
["Czujniki przewodowe SSWiN","5 lat"]
["Czujniki bezprzewodowe SSWiN","2 lata"]
["Centrale i kontrolery","2 lata"]
["Oprogramowanie SSWiN","2 lata"]
["Akcesoria (syreny, akumulatory,karty,itd.)","2 lata"]
["Czujniki przewodowe SAP","2 lata"]
["Czujniki bezprzewodowe SAP","2 lata"]
["Centrala SAP","2 lata"]
["Czujniki liniowe SAP","2 lata"]
["Oprogramowanie SAP","2 lata"]
["Akcesoria SAP","2 lata"]
["Kamery","3 lata"]
["Rejestratory cyfrowe","3 lata"]
["Multipleksery","3 lata"]
["Monitory LCD I CRT","2 lata"]
["Akcesoria","2 lata"]
["Produkty AccesPoint","2 lata"]
["Produkty Automotive","2 lata"]
["Produkty Traccess","2 lata"]
["Urządzenia Visiowave","1 rok"]
["Oprogramowanie","3 miesiące"]
["Urządzenia i karty światłowodowe","5 lat"]

{"sheet":"Szkolenia","index":3,"n_rows":33,"n_cols":1,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się"]
["w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń (z wyjątkiem szkoleń z systemu EST-3) jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. "]
[]
[]
["AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA"]
[]
["ATS 8600 - aplikacja ATS8600 to nowy zintegrowany pakiet wizualizacji systemów bezpieczeństwa produkcji UTC. Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznego pokazu działającej aplikacji we współpracy z centralami ATS. Uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu programowania i użytkowania programu. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatów. "]
[]
["System sygnalizacji pożaru 2X - jednodniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy - 1X/2X. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych. "]
[]
["Advisor Advanced - Szkolenie trwa jeden dzień i podzielone jest na dwie części. Pierwsza to prezentacja elementów składowych systemu Advisor Advanced. W trakcie drugiej części, uczestnik kursu programuje centralę, tak aby rozwiązać kolejne postawione przed nim zadania. Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności pracując na specjalnie przygotowanych zestawach szkoleniowych."]
[]
["System sygnalizacji pożaru FP1200/2000 - szkolenie trwa jeden dzień i jest prowadzone we wszystkich naszych lokalizacjach. Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę na temat konfiguracji i programowania central pożarowych rodziny FP1200/FP2000 oraz urządzeń pętlowych. "]
[]
["ATS Master - szkolenie trwa dwa dni i obejmuje szereg zagadnień począwszy od podstawowych informacji o komponentach systemu, poprzez topologie a skończywszy na zaawansowanych procedurach kontroli dostępu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabierają teoretycznej wiedzy dotyczącej budowy i funkcji systemu ugruntowanej praktycznymi warsztatami programowania central w oparciu o zestawy szkoleniowe.Podczas zajęć kursanci będą korzystali z najnowszego programu konfiguracyjnego -  ATS8500."]
[]
["Systemy CCTV IP / TruVision Navigator - szkolenie ma formę pokazu z elementami ćwiczeń praktycznych. Obejmuje ono tematykę związaną z kamerami i rejestratorami IP. Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na prawidłową konfigurację sieciową, oraz na możliwości zdalnej modyfikacji ustawień urządzeń CCTV. Podczas szkolenia są opisywane i prezentowane zagadnienia związane między innymi z wpływem ustawień strumienia wideo na parametry zapisu. W ramach szkolenie są także prezentowane aplikacje do pracy z urządzeniami TruVision: TruVision Navigator, TruVision Device Finder, TruVision Device Manager."]
[]
["System sygnalizacji pożaru EST-3 (szkolenie płatne) - prowadzimy dwa typy szkoleń; dla projektantów i certyfikujące dla autoryzowanych instalatorów. Szkolenie dla projektantów, prowadzone po polsku trwa jeden dzień i prowadzone zarówno w gdańskim jak i w warszawskim biurze naszej firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę na temat doboru elementów i właściwości systemu. Szkolenie dla instalatorów składa się z części on-line (po angielsku) oraz części praktycznej, trwającej 5 dni. Szkolenie jest prowadzone w Uniwersytecie UTC Fire & Security w Brukseli i zakończone egzaminem. Szkolenie jest odpłatne, w cenie są wszelkie materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie narzędziowe. Harmonogram szkoleń EST-3 oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.utcfsuniversity.eu"]
[]
[]
["Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz. Po zgłoszeniu się, otrzymają Państwo informację zwrotną "]
["o proponowanym terminie kursu."]
["http://www.produktyutcfs.pl/register.html"]
[]
[]
[]
["UWAGA:"]
["Decyzję o przyjęciu na szkolenie podejmuje właściwy Menadżer Regionalny, obsługujący Państwa firmę."]
["Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 7 dni przed terminem szkolenia. Nieobecność na szkoleniu po potwierdzeniu udziału może skutkować naliczeniem przez UTC Fire & Security opłaty za każde niewykorzystane miejsce"]
["w wysokości 200zł netto za każdy dzień szkolenia. "]
[]
["Jednocześnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny."]

{"sheet":"SSWiNKD","index":4,"n_rows":837,"n_cols":7,"rows_kept":837,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY ALARMOWE"]
[]
[null,null,"1.  CZUJKI I AKCESORIA"]
[]
[null,null,"LEGENDA"]
[]
[null,null,"PIR - Pasywny czujnik podczerwieni"]
[null,null,"MW - Mikrofalowy czujnik rucnu"]
[null,null,"US - Ultradźwiękowy czujnik ruchu"]
[]
[null,null,"Czujki PIR z optyką lustrzaną",null,null,null,"Status"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,null,"Nowość: czujki PCP z unikalnym algorytmem obróbki VE (Vector Enhanced)  i nowym lustrem wielokurtynowym",null,"Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"VE1012","Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",151,2,null,"MTS"]
[null,"VE1012AM","Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking",272,3,"S","MTS"]
[null,"VE1012PI","Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka sygnału V2E,wyjścia przekaźnikowe NC,odporna na zwierzęta do 20kg",138,2,null,"MTS"]
[null,"VE1016","Czujka PIR,9 kurtyn 16m,obróbka sygnału V2E,wyjścia przekaźnikowe NC",177,2,null,"MTS"]
[null,"VE1016AM","Czujka PIR,9 kurtyn 16m,obróbka sygnału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking",350,3,"S","MTS"]
[null,"VE1120","Czujka PIR,11 kurtyn 20m,obróbka sygnału V2E,wyjścia przekaźnikowe NC",268,2,null,"MTS"]
[null,"VE1120AM","Czujka PIR,11 kurtyn 20m,obróbka sygnału V2E,pamięć,wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking",536,3,"S","MTS"]
[null,"VE735","Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC",568,2,"C","MTS"]
[null,"VE735AM","Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC,antymasking",771,3,"S","MTS"]
[null,"VE736","Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC/NO",568,2,"C","MTS"]
[null,"VE736AM","Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC/NO,antymasking",771,3,"S","MTS"]
[null,"VE710","Laser kalibracyjny do ustawiania kurtyny o duzym zasięgu w czujce VE735/736",177,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujka PIR z obróbką 5D","Cena netto:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"EV1012","Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC",98,2,null,"MTS"]
[null,"EV1012AM","Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking",272,3,null,"MTS"]
[null,"EV1012PI","Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC,odporna na zwierząta do 20kg",138,2,null,"MTS"]
[null,"EV1116","Czujka PIR,16m 11 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC",177,2,null,"MTS"]
[null,"EV1116AM","Czujka PIR,16m 11 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC,antymasking",350,3,null,"MTS"]
[null,"EV669","Czujka sufitowa PIR 20m 360st",582,null,null,"MTS"]
[null,"SB01","Uchwyt ścienny/sufitowy unwersalny do czujek rodziny VE1000/EV80/EV100 (zakres ruchu ± 45º w poziomie, 0º do  -5º w pionie)",29,null,null,"MTS"]
[]
[]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki dualne (część PIR z optyką lustrzaną) +MF",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Klasa wg PN-EN 50131"]
[null,"DD1012","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW",193,2,null,"MTS"]
[null,"DD1012AM","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW, AM",381,3,null,"MTS"]
[null,"DD1012AM-D","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW, AM,VdS",457,3,null,"MTS"]
[null,"DD1012-D","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW,VdS",232,2,null,"MTS"]
[null,"DD1012PI","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW,odporna na zwierzęta do 20kg",193,2,null,"MTS"]
[null,"DD1012RAM","Czujka dualna 12m,9 kurtyn, PIR+MW, AM dla MF",285,2,null,"MTS"]
[null,"DDV1016","Czujka dualna wektorowa 15m,9 kurtyn, PIR+MW",270,2,null,"MTS"]
[null,"DDV1016AM","Czujka dualna wektorowa 15m,9 kurtyn, PIR+MW,AM",491,3,null,"MTS"]
[null,null,null,0,null,"Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"DD669","Czujka dualna sufitowa PIR+MW 20m 360st",599,null,"C","MTS"]
[null,"DD669AM","Czujka dualna sufitowa PIR+MW 20m 360st, antymasking",756,3,"S","MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki stłuczenia szyby",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Klasa wg PN-EN 50131"]
[null,"GS300","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 2 m",105,2,null,"MTS"]
[null,"GS301","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 6 m",121,2,null,"MTS"]
[null,"GS302","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 20 m",242,2,null,"MTO"]
[null,"GS303","Klej do czujek pasywnych (w zestawie klej i materiały czyszczące)",207,2,null,"MTS"]
[null,"GS310","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 2 m",105,2,null,"MTO"]
[null,"GS311","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 6 m",121,2,null,"MTS"]
[null,"GS312","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 20 m",242,2,null,"MTO"]
[null,"GS313","Klej do czujek pasywnych na szybę laminowaną (w zestawie klej i materiały czyszczące)",207,2,null,"MTS"]
[null,"GS320","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 2 m",129,2,null,"MTS"]
[null,"GS321","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 6 m",162,2,null,"MTO"]
[null,"GS322","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 20 m",283,2,null,"MTO"]
[null,"GS330","Interfejs do czujek pasywnych z wyjściem przekaźnikowym",290,2,null,"MTS"]
[null,"GS331","Tester ręczny do czujek rodziny GS3xx",1045,null,null,"MTS"]
[null,"GS903N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa",276,null,null,"MTS"]
[null,"GS913N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, montaż podtynkowy/wpuszczany",349,null,null,"MTS"]
[null,"GS930","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC",218,null,null,"MTS"]
[null,"GS905","Tester do serii akustycznych czujek stłuczenia szkła",560,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki inercyjne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"GS600","Czujka inercyjna miniaturowa z przewodem 2m (4 żyły)",73,null,null,"MTS"]
[null,"GS610","Czujka inercyjna z zaciskami, płaska, zasięg do 6m",59,null,null,"MTS"]
[null,"GS612","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z zaciskami",69,null,null,"MTS"]
[null,"GS613","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",90,null,null,"MTS"]
[null,"GS614","Układ analizujący do czujek serii GS (bez rezystora końca linii)",142,null,null,"MTS"]
[null,"GS615","Układ analizujący do GS (z rezystorem końca linii)",201,null,"Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)","MTS"]
[null,"GS620N","Czujka inercyjna z układem analizującym, wyjście NC, zasięg do 6m, LED, 12V",181,null,"C","MTS"]
[null,"GS710","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m",64,null,null,"MTS"]
[null,"GS711","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",81,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki magnetyczne i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,null,"Nowa seria czujek, certyfikowana zgodnie z EN50131-2-6 w klasie 3",0,"Klasa wg EN 50131-2-6"]
[null,"DC148","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",109,3,null,"MTS"]
[null,"DC148R4.7","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, z rez. 4k7 i sab.,szczelina 12 mm stal/17mm",118,3,null,"MTS"]
[null,"DC148S60","Czujka magnetyczna z przewodem 4x6m,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",126,3,null,"MTS"]
[null,"DC128","Czujka magnetyczna wpuszczana  z przewodem 4x200cm,Ø 8 x 32mm, NC,sabotaż,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)",90,3,null,"MTS"]
[null,"DC128R4.7","Czujka magnetyczna wpuszczana  z przewodem 4x200cm,Ø 8x32mm, z rez.4k7 i sab,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)",99,3,null,"MTS"]
[null,"DC128S60","Czujka magnetyczna wpuszczana  z przewodem 4x6m,Ø 8 x 32mm, NC,sabotaż,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)",105,3,null,"MTS"]
[null,"DC138","Czujka magnetyczna wpuszczana na drzwi stalowe, z przewodem 4x200cm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm",98,3,null,"MTS"]
[null,"DC138R4.7","Czujka magnetyczna wpuszczana na drzwi stalowe, z przewodem 4x200cm, z rez.4k7 i sab.,szczelina 12 mm",107,3,null,"MTS"]
[null,"DC138S60","Czujka magnetyczna wpuszczana na drzwi stalowe, z przewodem 4x6m, NC,sabotaż,szczelina 12 mm",113,3,null,"MTS"]
[null,"DC408","Czujka magnetyczna z przewodem 2m do drzwi garażowych,144*50*16,5mm, NC,sab.,szczelina 34 mm,wytrzymała obudowa",251,3,null,"MTS"]
[null,"DC408R4.7","Czujka magnetyczna z przewodem 2m do drzwi garażowych,144*50*16,5mm, rez. 4k7 i sab.,szczel.34 mm,wytrzymała obud.",261,3,null,"MTS"]
[null,"DC418","Czujka magnetyczna Hi-Security z przewodem 4m, z trybami nauki położenia magnesu,klasa 4 wg EN50131-2-6",867,4,null,"MTO"]
[null,"DC428","Czujka magnetyczna Hi-Security z przewodem 4m, z trybami nauki położenia magnesu,klasa 4 wg EN50131-2-6,zewnętrzna,po montażu na podłodze",1004,4,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Pozostałe czujki magnetyczne",0,"Klasa wg EN 50131-2-6","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"MM101","Czujka magnetyczna wpuszczana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 12mm",7,null,null,"MTO"]
[null,"MM102","Czujka magnetyczna przykręcana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 20mm, B",7,null,null,"MTS"]
[null,"MM106","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x40cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",77,null,null,"MTS"]
[null,"MM108","Czujka magnetyczna przewód 4x100cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",77,null,null,"MTS"]
[null,"MM110","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 15mm",19,null,null,"MTS"]
[null,"MM115","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, B",19,null,null,"MTS"]
[null,"DC101","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, B",31,2,null,"MTS"]
[null,"DC102","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18mm, B",25,null,"C","MTS"]
[null,"DC104","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 9-31mm, B",127,null,null,"MTS"]
[null,"DC105","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, kombinowana (wpuszczana-nawierzchniowa), NC, szczelina 12mm, B",34,2,null,"MTS"]
[null,"DC106","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 12mm, B",37,null,null,"MTS"]
[null,"DC107","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, B",62,2,"C","MTS"]
[null,"DC108","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium, NC, szczelina 75mm",133,2,"S","MTS"]
[null,"DC109","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium \"heavy duty\", NC, szczelina 75mm",178,null,null,"MTS"]
[null,"DC111","Czujka magnetyczna przew. w panc. 6x200cm, \"high security\", metal., NC/NO, polaryz., szcz.  5-15mm,do drzwi stalowych",600,3,null,"MTS"]
[null,"DC113","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa (rolka), pionowa, NC",73,null,null,"MTS"]
[null,"DC114","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa, regulowany trzpień,  NC",73,null,null,"MTS"]
[null,"DC115","Czujka magnetyczna przewód w panc. 5x200cm. metal., NC/NO, polaryzowana, szczelina 9-62mm, do drzwi stalowych",260,2,null,"MTS"]
[null,"DC116","Czujka magnetyczna zaciski śrubowe, nawierzchniowa, przykręcana, NC, szczelina 31mm, do drzwi stalowych",44,null,null,"MTS"]
[null,"DC118","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm., obudowa DC115, NC, szczelina 75mm, do drzwi stalowych",183,2,"C","MTS"]
[null,"DC120","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 18mm, B",50,null,null,"MTS"]
[null,"DC121","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 12mm, B",32,null,null,"MTS"]
[null,"DC123","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 18mm, B",40,null,null,"MTS"]
[null,"DC124","Czujka magnetyczna przewód 5x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC/NO, szczelina 9mm, B",71,null,null,"MTS"]
[null,"DC127","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, obudowa jak DC121, NC, szczelina 31mm, B",42,null,null,"MTS"]
[null,"DC134","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, obudowa ozdobna, NC, sz. 37mm",36,null,null,"MTS"]
[null,"DC137","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, obudowa jak DC102, NC, szczelina 37mm, B",33,null,null,"MTS"]
[null,"DC140","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, powłoka antykorozyjna, NC, szczelina 75mm",178,null,null,"MTS"]
[null,"DC141","Czujka magnetyczna przewód  4x200cm, miniaturowa, samoprzylepna, NC, szczelina 25mm",52,null,null,"MTS"]
[null,"DC142","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, obudowa jak DC116, NC, szczelina 75mm",54,null,null,"MTS"]
[null,"DC301","Czujnik ostatniego banknotu, NC/NO, w kolorze czarnym",130,null,null,"MTS"]
[null,"DC501","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, miniaturowa, NC",48,null,null,"MTO"]
[null,"DC193","Uchwyt \"L\", do DC102/104/123/129/130/137",27,null,null,"MTS"]
[null,"DC1901","Pusta obudowa, do DC101/103/105, B ",2,null,null,"MTO"]
[null,"DC1906","Płytka dystansowa do DC101/103/105, B",2,null,null,"MTS"]
[null,"DC1906T","Płytka dystansowa do DC102/104/123/129/130/137, B",3,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki sejsmiczne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:",null,"Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"VV600-PLUS","Czujka sejsmiczna, skarbcowa",584,null,"S","MTS"]
[null,"VV602-PLUS","Czujka sejsmiczna, do kas i wrzutni",584,null,"S","MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki sejsmiczne programowane z PC",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0]
[null,"VV700RA","Programowalna czujka sejsmiczna wraz z  wyjściem NC",1055,null,"S","MTS"]
[null,"VVK700","Pakiet programowy do czujek VV700 (SCM700 + VVI740)",309,null,null,"MTS"]
[null,"SCM700","Oprogramowanie komputerowe do czujek VV700",138,null,null,"MTO"]
[null,"VVI740","Przewód do programowania czujek VV700",227,null,null,"MTS"]
[null,null,"Akcesoria do czujek sejsmicznych",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"VM600P","Płytka montażowa do VV600-PLUS, na podłoże niemetalowe",42,null,"S","MTS"]
[null,"VM602P","Metalowa puszka do montażu VV600-PLUS w betonie",365,null,"S","MTS"]
[null,"VM603P","Obudowa hermetyczna, do montażu czujnika VV600-PLUS",382,null,"S","MTO"]
[null,"VM704P","Płytka montażowa do VV602-PLUS, spawana",73,null,"S","MTS"]
[null,"VM611P","Metalowa puszka podłogowa do montażu VV600-PLUS",527,null,"S","MTO"]
[null,"VM651P","Przenośna (dzień/noc), magnetyczna podstawa montażowa do VV602-PLUS",356,null,"S","MTS"]
[null,"VM652P","Podstawa montażowa do VV602-PLUS, z sygnalizacją zasłonięcia otworu klucza",309,null,"S","MTS"]
[null,"VM653P","Płytka dystansowa 5mm do VM652P",49,null,"S","MTS"]
[null,"VM654P","Kabel w pancerzu, 7x200 cm",122,null,"S","MTS"]
[null,"VM655P","Puszka połączeniowa (20 zacisk. śrub.) w obud. czujek serii VV600-PLUS, styk sabotaż. ",309,null,"S","MTS"]
[null,"VT705P","Nadajnik testu do czujek sejsmicznych serii VV600-PLUS (wkładany do czujki)",102,null,"S","MTS"]
[null,"VT610P","Ręczny tester do czujek sejsmicznych (zasilany z baterii 9V)",527,null,"S","MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"Uwaga: Do czujki VV700RA należy stosować akcesoria czujek serii VV600/602-PLUS",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Przyciski napadowe",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"HB191","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy, kasowany kluczykiem",45,null,null,"MTS"]
[null,"HB194","Przycisk napadowy ręczny podwójny, kasowany kluczykiem",77,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"2.  CZUJKI I AKCESORIA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH Gen2 868MHz",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Urządzenia Gen2  pracujące w paśmie 868MHz",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Klasa wg EN 50131-2-6"]
[null,"TX-1011-03-1","Kontaktron 868MHz GEN2 biały",194,2,null,"MTS"]
[null,"TX-1011-03-3","Kontaktron 868MHz GEN2 brązowy",194,2,null,"MTS"]
[null,"TX-2213-03-1","Czujka ruchu PIR 12m 868gen2",315,null,null,"MTS"]
[null,"TX-2214-03-1","Czujka ruchu PIR 16m 868gen2",391,null,null,"MTS"]
[null,"TX-2311-03-1","Czujka ruchu PIR 12m PI 868gen2",315,null,null,"MTS"]
[null,"TX-3011-03-1","Przycisk napadowy, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2",229,null,null,"MTS"]
[null,"TX-4131-03-2","Pilot , cztery programowalne klawisze, 868MHz GEN2 ",116,null,null,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-1","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2",228,null,null,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-3","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2, brązowa",228,null,null,"MTS"]
[null,"TX-9001-03-1","Repetytor do czujek i pilotów GEN2 (do zwiększania zasięgu systemu)",647,null,null,"MTS"]
[null,"TX-6212-03-1","Czujka optyczna dymu 868MHz GEN2",475,null,null,"MTS"]
[null,"TX-6310-03-1","Czujka CO 868MHz Gen2",519,null,null,"MTS"]
[null,"TX-7200-05-1","Zewnętrzna syrena 868Gen2",1004,null,null,"MTS"]
[null,"TX-2810-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2 ",762,null,null,"MTS"]
[null,"TX-2821-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2, wariant radiowy czujki 6910P",668,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"3.CZUJKI I BARIERY DO OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ (OBWODOWEJ)",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Zewnętrzne czujki PCP/dualne (PCP/Mikrofala)",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"6910P","Miniaturowa czujka zewnętrzna PCP, zasięg 15*13m",483,null,null,"MTS"]
[null,"6920P","Miniaturowa czujka zewnętrzna dualna PCP/MF, zasięg 15*13m",836,null,null,"MTS"]
[null,"DI601","Zewnętrzna czujka PCP, zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -30 st  C do +65 st C",552,2,null,"MTS"]
[null,"DI601AM","Zewnętrzna czujka PCP, zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -30 st  C do +65 st C,wykrywanie maskowania (AM)",787,3,null,"MTS"]
[null,"DDI602-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PCP+MW,  zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -20 st  C do +65 st C",1142,3,null,"MTS"]
[null,"DI601-WT","Tester do czujek DI601 i DI602",362,null,null,"MTS"]
[null,"DDI602AM-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PCP+MW,  zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -20 st  C do +65 st C,wykrywanie maskowania (AM)",1189,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Zewnętrzne bariery mikrofalowe",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"MRW50-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 50m",5032,null,null,"MTO"]
[null,"MRW100-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 100m",5275,null,null,"MTO"]
[null,"MRW200-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 200m",5842,null,null,"MTO"]
[null,"MRW01","Przyrząd do kalibracji barier",568,null,null,"MTO"]
[null,"MRW02-N","Zasilacz IP66 230Vac/19Vac",643,null,null,"MTS"]
[null,"MRW03","Para słupków ze stali nierdzewnej do montażu bariery-wysokość 150cm",1055,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"Uwaga: Czujki dostępne w wersjach of F1 do F4 , w zależności od wykorzystywanego pasma mikrofalowego:",null,0]
[null,"F1","10.5-10.6 GHz",0]
[null,"F2","9.5-9.975 GHz",0]
[null,"F3","9.2-9.5 GHz",0]
[null,"F4","10.526 GHz",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Bariery podczerwieni",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"SB250-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:100m wewn. 50 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",1372,null,null,"MTS"]
[null,"SB2100-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",1542,null,null,"MTS"]
[null,"SB450-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:100m wewn. 50 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",2119,null,null,"MTS"]
[null,"SB4100-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",2491,null,null,"MTS"]
[null,"SB4200-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",2913,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Akcesoria do barier podczerwieni serii SB",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"SB10","Słupek o długości 1 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1380,null,null,"MTO"]
[null,"SB11","Kit montażowy do słupka o długości 1 m do montażu dwustronnego",1136,null,null,"MTO"]
[null,"SB15","Słupek o długości 1.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1575,null,null,"MTO"]
[null,"SB16","Kit montażowy do słupka o długości 1.5 m do montażu dwustronnego",1201,null,null,"MTO"]
[null,"SB20","Słupek o długości 2 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1737,null,null,"MTS"]
[null,"SB21","Kit montażowy do słupka o długości 2 m do montażu dwustronnego",1233,null,null,"MTS"]
[null,"SB25","Słupek o długości 2.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2046,null,null,"MTO"]
[null,"SB26","Kit montażowy do słupka o długości 2.5 m do montażu dwustronnego",1339,null,null,"MTO"]
[null,"SB30","Słupek o długości 3 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2468,null,null,"MTO"]
[null,"SB31","Kit montażowy do słupka o długości 3 m do montażu dwustronnego",1681,null,null,"MTO"]
[null,"SB18","Czujnik wspinania się po słupku bariery",1688,null,null,"MTO"]
[null,"SB52","Zasilacz 230/12Vac/dc do barier serii SB",853,null,null,"MTS"]
[null,"SB53","Podstawa do słupków serii SB z kotwami do montażu w betonie",909,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Zewn. system ochrony obwodowej \"FlexZone\" (przewód sensorowy z lokalizacją miejsca alarmu)",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"DF104","Centrala FlexZone-4 w obudowie metalowej. Obsługuje 4 strefy detekcji.",15574,null,null,"MTO"]
[null,"DF160","Centrala FlexZone-60 w obudowie metalowej. Obsługuje 60 stref detekcji.",22063,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa multi-mode (MMFO)  do sieci G2 Silver",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa EIA-422 (miedź) do sieci G2 Silver.",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C3","Karta sieciowa światłowodowa single-mode (SMFO)  do sieci G2 Silver",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C4","Karta Ethernet 10/100BASE-TX /RJ45, PoE, do sieci G2 Silver",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF215","Przwód sensorowy FlexZone, rolka 150m",8219,null,null,"MTO"]
[null,"DF800","Zestaw do łączenia odcinków przewodu",519,null,null,"MTO"]
[null,"DF801","Terminator przewodu FlexZone",779,null,null,"MTO"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",692,null,null,"MTO"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",4759,null,null,"MTO"]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji UCM (Universal Configuration Module).W komplecie przewód USB.",779,null,null,"MTO"]
[null,"DF501","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & MMFO).Do montażu DIN.",4759,null,null,"MTO"]
[null,"DF502","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & SMFO).Do montażu DIN.",4759,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie do zarządzania (Network Mamager).",7354,null,null,"MTO"]
[null,"DF400","Karta modułu UltraLink z 8wejściami/8 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",6835,null,null,"MTO"]
[null,"DF432","Karta modułu UltraLink z 32 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",8219,null,null,"MTO"]
[null,"DF205","Przewód do przedłużenia magistrali UltraLink, 58 cm",433,null,null,"MTO"]
[null,"DF648","Zasilacz do modułów I/O UltraLink do montażu DIN, 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC",908,null,null,"MTO"]
[null,"DF410","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany bateryjnie w szarej obudowie",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF420","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany solarnie, w szarej obudowie",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C5","Odbiornik do modułów bezprzewodowych obejścia bramy",6489,null,null,"MTO"]
[null,null,"Zewn. system ochrony obwodowej \"Flex\" (przewód sensorowy)",0]
[null,"DF951","FlexPS-centrala 1-2 strefowa w obudowie zewnętrznej  NEMA 4 (IP66)",9407,null,null,"MTO"]
[null,"DF450","FlexPI-centrala 1 strefowa w obudowie plastikowej  (wewn)",6201,null,null,"MTS"]
[null,"DF851","Przewód sensorowy mikrofonowy – 300m (984 ft.)",8092,null,null,"MTO"]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji centrali +dokumentacja na CD (eng) centralek  FlexPS/PI",779,null,null,"MTO"]
[null,"DF957","Płyta centrali FlexPS na podstawie montażowej DF907-N do zabudowy",9124]
[null,"DF861","Obudowa do centrali FlexPS",695,null,null,"MTO"]
[null,"DF852","Przewód połączeniowy (nieczuły) 30m",683,null,null,"MTO"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",547,null,null,"MTO"]
[null,"DF863","Terminatory - zestaw (sk-9)",181,null,null,"MTO"]
[null,"DF868","Hermetyczna puszka połączeniowa do  łącenia przewodu Armour-FLEX i terminatorów DF828",1366,null,null,"MTO"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",3227,null,null,"MTO"]
[null,null,"Akcesoria sieciowe do central Flex:",0]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa Multi-mode (MMFO) do central Flex",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa przewodowa EIA-422 do central Flex",3893,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie na CD  do zarządzania i konfiguracji sieci central Flex",7354,null,null,"MTO"]
[null,"DF955-U","Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza",12954,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"6.  CENTRALE ALARMOWE I AKCESORIA",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"6.1","ADVISOR ADVANCED - NOWA SERIA CENTRAL ALARMOWYCH",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Centrale alarmowe Advisor Advanced",0]
[null,null,"Nowy, przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika i programowania",0]
[null,null,"Spełniają normę europejską EN 50131 -stopień 2 lub stopień 3 *",0]
[null,null,"Interfejs USB i Ethernet/IP ( na płycie do łatwego programowania przez PC",0]
[null,null,"Szybkie uruchomienie, autodetekcja urządzeń peryferyjnych ZAZ i MZD",0]
[null,null,"8 linii alarmowych na płycie (dualne i 4 stanowe do czujek AM- bezpośrednie dołączenie czujek EV1xxx-AMZ)",0]
[null,null,"Bezpośrednia obsługa do 16 linii czujek inercyjnych (seria GS600/GS700) bez dodatkowych analizatorów",0]
[null,null,"Obsługa do 512 linii dozorowych *",0]
[null,null,"Obsluga prostej i pełnej kontroli dostępu do 120 drzwi (z kontrolerami ATS125x) *",0]
[null,null,"Obsługa 4/8/32 obszarów i zazbrajania obwodowego (częściowego) w różnych trybach *",0]
[null,null,"Hierarchia zazbrajania obszarów i inne funkcje hi-security (*)",0]
[null,null,"Otwieranie drzwi przy pomocy karty, różne tryby zazbrajania (np.karta i kod)",0]
[null,null,"Kompatybilne z większością urządzeń peryferyjnych ZAZ/MZD i osprzętem rodziny ATS Master",0]
[null,null,"Kompatybilne z kartami i czytnikami rodziny ATS Master (Hi-Tag2 i Mifare)",0]
[null,null,"Sterowanie i raportowanie przez wiadomości SMS (z modułem GSM ATS7310)",0]
[null,null,"Obsługują moduły radiowe ATS1235/8 i urządzenia bezprzewodowe 868 MHz(czujki i piloty rodziny Gen2)",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"*=w wybranych modelach",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Nowość: wektorowe czujki ruchu z wizyjną weryfikacą zdarzeń alarmowych-PIRCAM",0]
[null,null,"-bezprzewowodowa czujka ruchu z kamerą o rozdzielczości QVGA/VGA (640*480) i podświetleniem IR",0]
[null,null,"-praca do 5 lat na jednym komplecie baterii",0]
[null,null,"-raportowanie do stacji SMA w protokole OH z przesyłaniem plików zdjęć",0]
[null,null,"-przesyłanie do 5 zdjęć dla 1 zdarzenia alarmowego, możliwość pobierania zdjęć na żądanie",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"Centrale alarmowe Advisor Advanced ATS-x500A (Grade2/3)",null,0,"Klasa wg PN-EN 50131"]
[null,"ATS1500A-IP-SM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.32),4 obszary,USB,obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",1714,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS1500A-IP-LP","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.32),4 obszary,USB,obudowa z tworzywa (z Ethernet/IP)",1840,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS1500A-MM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.32),4 obszary,USB,obudowa metalowa (+ATS7700)",1310,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS1500A-IP-MM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.32),4 obszary,USB,obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",1756,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS3500A-MM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.128),8 obszarów,USB,obudowa metalowa (+ATS7700)",2251,3,null,"MTS"]
[null,"ATS3500A-IP-MM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.128),8 obszarów,USB,obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",2772,3,null,"MTS"]
[null,"ATS4500A-IP-MM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.512),64 obszary,USB,obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",3906,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS4500A-IP-LM","Centrala alarmowa Advisor Advanced Grade 3 8 linii wewn. (maks.512),64 obszary,USB,duża obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",4116,"3*",null,"MTS"]
[null,"ATS7700","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator PSTN do central ATS1500A,3500A,4500A",336,3,null,"MTS"]
[null,"Wewn.moduły rozszerzeń:",null,0]
[null,"ATS608","Moduł rozszerzenia wewnętrznego (8 linii) do centrali Advisor Advanced",127,2,null,"MTS"]
[null,"ATS626","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (16 wyjść otwarty kolektor) do centrali Advisor Advanced",127,2,null,"MTS"]
[null,"ATS624","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe) do centrali Advisor Advanced",297,2,null,"MTS"]
[null,"Stacje zazbrajania (ZAZ) do central serii Advisor ADVANCED:",null,0]
[null,"ATS1135","Manipulator LCD  2*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS",343,2,null,"MTS"]
[null,"ATS1110A","Manipulator LCD  2*16 znaków/16 LED obszarów do centrali ADVISOR ADVANCED",609,2,null,"MTS"]
[null,"ATS1115A","Manipulator LCD  2*16 znaków/16 LED obszarów do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS",792,2,null,"MTS"]
[null,"ATS1160N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1,odczyt UID,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",924,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1161N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1, odczyt UID, z klawiaturą,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",1312,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1190","Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m",848,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1197","Czytnik kart zbliżeniowych Hi-Tag2i z klawiaturą: zewnętrzny (do -40st.)(ZAZ- nie wym.interfejsu),bez LCD",1210,null,null,"MTS"]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD):",null,0]
[null,"ATS1201","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M",1109,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1210","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej lub do montażu wewnątrz obudowy z zasilaczem ",488,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1235","Odbiornik radiowy do czujek i pilotów bezprzewodowych rodziny Gen2 (868 MHz)",456,null,null,"MTS"]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) do central pracujących w trybach zgodności z EN50131 (Grade2/3)",null,0]
[null,"ATS1201E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M",1109,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1203E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A",1523,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1204E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A w dużej obudowie",1730,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1210E","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)",488,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1211E","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie metalowej  (ATS1643)",736,3,null,"MTS"]
[null,"Moduły radiowe:","Urządzenia radiowe Gen 2 pracujące w paśmie 868MHz znajdują się w rozdziale 2",0]
[null,"ATS1238","Moduł PIRCA\\M do kamer PIRCAM (maks.8) i czujek rodziny Gen2 (868 MHz). Tylko do centrali ATSx000A-IP-LP",557,null,null,"MTS"]
[null,"TX-2344-03-1-N","PIRCAM-czujka  ruchu radiowa Gen2 z kamerą.Maks. 8 kamer na moduł ATS1238 i centralę AA.",817,null,null,"MTS"]
[null,"Akcesoria:",null,0]
[null,"ATS1330","Dodatkowa listwa dystrybucji zasilania i magistrali",122,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1481","Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)",80,null,null,"MTS"]
[null,"ATS7200N","Moduł głosowy do central ATS Master (2+6 komunikatów)",373,null,null,"MTS"]
[null,"ATS7320","Moduł telefonu GSM do raportowania i programowania centrali ATS",1192,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1473","Brelok zbliżeniowy Hi-Tag2",31,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1475","Karty zbliżeniowe Hi-Tag2  (opakowanie 10 sztuk)",236,null,null,"MTS"]
[null,null,"Zestawy promocyjne central z urządzeniami peryferyjnymi",0]
[null,"ATS1500A-MBC","Płyta centrali ATS1500A",806,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1500A-MM-HK","Kit ATS1500A-MM +ATS1135",1394,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-MM-HK-GSM","KIT ATS1500A-MM+ATS1135+ATS7310",2604,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-MM-HK-G16","Kit ATS1500A-MM+ATS1135+ ATS7310+ATS1210E",2948,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-IP-MBC","Płyta centrali ATS1500A-IP",1230,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HK","KIT ATS1500A-IP-MM +ATS1135",1856,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HKGSM","Kit ATS1500A-IP-MM +ATS1135 + ATS7310",3091,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HKG16","KIT ATS1500A-IP-MM+ATS1135 + ATS7310 + ATS1210E",3175,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-IP-SM-HK","Kit ATS1500A-IP-SM + ATS1135",1877,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-LP-HK","Kit ATS1500A-LP + ATS1135",1584,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1500A-SM-HK","Kit ATS1500A-SM + ATS1135 + ATS7700",1439,null,null,"MTO"]
[]
[null,"6.2","MASTER  - SYSTEM ALARMOWY ZINTEGROWANY Z KONTROLĄ DOSTĘPU"]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"Centrale alarmowe zgodne z EN50131:",null,0,"Klasa wg PN-EN 50131"]
[null,"ATS2118E","Centrala alarmowa 8 linii (maks.64), 4 obszary, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A  typu S (315 x 388 x 85mm) , z pamięcią 1Mb",1734,3,null,"MTO"]
[null,"ATS3418E","Centrala alarmowa 8 linii (maks.128), 8 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A  typu M (475 x 370 x 160mm) , z pamięcią 1Mb",2473,3,null,"MTS"]
[null,"ATS4618E","Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A typu L (475 x 460 x 160mm) , z pamięcią 1Mb",4488,3,null,"MTS"]
[]
[null,"Symbol:","Uwaga: poniższe modele central dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych","Cena netto:"]
[null,"Centrale alarmowe:",null,null,null,"Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"ATS2099","Centrala alarmowa 8 linii (maks.64), 4 obszary, z dialerem",1626,null,"S","MTS"]
[null,"ATS3018","Centrala alarmowa 8 linii (maks.128), 8 obszarów, z dialerem",2386,null,"S","MTO"]
[null,"ATS4018","Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem",3413,null,"S","MTS"]
[null,"ATS4518","Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem, obudowa z zasilaczem typu L,pam.1MB",4293,null,"S","MTS"]
[null,"ATS4604N","Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem, wersja VdS, jezyk niemiecki",4488,null,"S","MTS"]
[null,"ATS4602","Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem,  w dużej obudowie (jak ATS1642) i zasilaczem 3A",4480,null,"S","MTS"]
[null,"Stacje zazbrajania (ZAZ) do central serii ATS MASTER:",null,0]
[null,"ATS1100","Manipulator LCD  2*16 znaków/8 LED obszarów",522,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1105","Manipulator  LCD 2*16 znaków/8 LED obszarów z interfejsem czytnika Wieganda",720,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1110","Manipulator LCD  2*16 znaków/16 LED obszarów",549,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1111","Manipulator LCD  4*16 znaków/16 LED obszarów",721,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1115","Manipulator LCD  2*16 znaków/16 LED obszarów z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS",712,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1116","Manipulator LCD  4*16 znaków/16 LED obszarów z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS",886,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1151","Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej bez wyświetlacza LCD",960,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1155","Manipulator zewnętrzny (metalowy) z wyniesioną klawiaturą wandaloodporną (bez LCD)",1531,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1156","Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej z czytnikiem kart magnet. ACT600 (bez LCD)",1366,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1170","Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB",333,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1190","Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m",848,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1190X4","Paczka 4 czytników ATS1190",2921,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1192","Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ-nie wymaga interfejsu) o podwyższonej wytrzymałości wew/zew, szary z przewodem 2m",911,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1192X4","Paczka 4 czytników ATS1192",3084,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1197","Czytnik kart zbliżeniowych Hi-Tag2i z klawiaturą: zewnętrzny (do -40st.)(ZAZ- nie wym.interfejsu),bez LCD",1210,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1160N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1,odczyt UID,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",924,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1161N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1, odczyt UID, z klawiaturą,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",1312,null,"S","MTS"]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) do central ATS2118E,3418E,4618E (zgodnych z EN50131)",null,0]
[null,"ATS1201E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa 315x388x85 z zasilaczem 3A",1109,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1203E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa 475x370x160 z zasilaczem 3A",1523,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1204E","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A w obudowie 475x460x160mm",1730,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1210E","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)",488,3,null,"MTS"]
[null,"ATS1210LE","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w dużej obudowie plastikowej (ATS1647)",584,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1211E","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie metalowej  (ATS1643)",736,3,null,"MTS"]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) do central ATS2099,3418,4018,4518,4602",null,0]
[null,"ATS1201","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M",1109,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1203","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A",1523,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1204","Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A w dużej obudowie",1730,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1210","Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)",488,null,null,"MTS"]
[null,"Moduł radiowy MZD (urządzenia radiowe Gen 2 pracujące w paśmie 868MHz znajdują się w rozdziale 2)",null,0]
[null,"ATS1235","Odbiornik radiowy do czujek i pilotów bezprzewodowych rodziny Gen2 (868 MHz)",456,null,null,"MTS"]
[null,"Kontrolery dostępu 4 drzwi i kontrolery wind.",null,0]
[null,"ATS1250","Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do 16 czytników ZAZ i 4 wejścia Wieganda), obudowa z zasilaczem typu L,16 linii",5248,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1251","Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ,bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 12V typu L (ATS1642),8 linii (maks.32)",3425,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1252","Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ,bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 24V typu L,8 linii (maks.32)",3603,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1253","Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ,bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 12V typu M (ATS1640),8 linii (maks.32)",3164,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1254","Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ,bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 24V typu M,8 linii (maks.32)",3328,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1260","Moduł kontroli 4 wind (maks. 64 piętra np.4 windy po 16 pięter-  w komplecie ATS1250+firmware; wymaga dodatk. modułów)",5248,null,"S","MTO"]
[null,"Ekspandery wejść i wyjść (do centrali i modułów MZD):",null,0]
[null,"ATS1202","Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - PCB",231,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1810","Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB",255,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1811","Moduł 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB",486,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1820","Moduł 16 wyjść typu 'OC' do centrali i modułów MZD - PCB",333,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1821","Moduł 8 wyjść typu 'OC' do centrali i modułów MZD - PCB",170,3,"S","MTS"]
[null,"Programowane karty zbliżeniowe do czytników rodziny ATS11xx i akcesoria do kart",null,0]
[null,"ATS1473","Brelok zbliżeniowy Hi-Tag2",31,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1475","Karty zbliżeniowe Hi-Tag2  (opakowanie 10 sztuk)",236,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1475X10","Karty zbliżeniowe Hi-Tag2  (opakowanie 100 sztuk)",2152,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1476","Karty zbliżeniowe dualne (z niezapisanym paskiem magnetycznym)-opakowanie 10 sztuk",261,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1477","Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197  (opakowanie 10 sztuk)",279,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1480","Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')",84,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1481","Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)",84,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1621","Programator do kart ATS1470 / 1471 / 1475 / 1477",1024,null,null,"MTS"]
[null,"Czytniki i karty MIFARE/Desfire EV1",null,0]
[null,"ATS1160N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1,odczyt UID,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",924,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1161N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1, odczyt UID, z klawiaturą,pracuje jako ZAZ,zewnętrzny,IP67",1312,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1482","Karta do adresowania czytników Mifare ATS1160N/1161N",84,null,null,"MTS"]
[null,"ACI406N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1 (wymaga interfejsu Wieganda i modułu IMP), zewnętrzny",609,null,"S","MTS"]
[null,"ACI407N","Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE/Desfire EV1 z klawiaturą (wymaga interfejsu Wieganda i modułu IMP), zewnętrzny",1141,null,"S","MTS"]
[null,"ACT407E","Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (opakowanie 25 sztuk)",247,null,null,"MTS"]
[null,"ACT408E","Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID z paskiem magnetycznym (opakowanie 25 sztuk)",342,null,null,"MTO"]
[null,"ACT430E","Karta-brelok do kluczy w standardzie Mifare Classic (7 bajtowy UID)",16,null,null,"MTS"]
[null,"TP-MFC-ISO-25PK","Karta Mifare Classic ISO (4K, 4 bajtowy UID) -matowa - paczka 25 sztuk",297,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1496","Karty Dualne (ATS HITAG II i MIFARE) -paczka 25 sztuk",1644,null,null,"MTO"]
[null,"Akcesoria, elementy wymienne:",null,0]
[null,"ATS1330","Dodatkowa listwa dystrybucji zasilania i magistrali",122,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1340","Puszka połaczeniowa do drzwi z przekaźnikiem i zaciskami (dla kontroli dostępu ZAZ)",400,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1630","Przewód do programowania centrali z portu RS232 ( z portu serwisowego J18)",102,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1631","Wtyk  z przewodami do złącz wyjść typu 'OC' (centrala,ATS1201)",34,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1632","Przewód połączeniowy PC-RS232 do interfejsu ATS1801 (5m)",171,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1640","Pusta obudowa centrali-rozmiar S (315x289x85mm)",366,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1641","Pusta obudowa centrali-rozmiar M (315x445x85mm)",273,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1642","Pusta obudowa centrali-rozmiar L (475x460x160mm)",626,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1670","Wyposażenie obudów S,M,L z transformatorem 230V 50Hz/23 VAC 56 VA",323,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1671","Wyposażenie obudów S,M,L z transformatorem 230V 50Hz/23 VAC 120 VA",511,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1643","Metalowa obudowa dla modułów (166x126x37mm)",255,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1644","Plastikowa obudowa dla modułów (124x87x34mm)",34,null,null,"MTS"]
[null,"ATS1660","Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - zestaw 10 sztuk-białe",171,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1664","Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - zestaw 10 sztuk-czarne",171,null,null,"MTO"]
[null,"ATS1840","Płytka rozdzielcza zasilania z bezpiecznikami",163,null,null,"MTS"]
[null,"Dodatkowe elementy magistrali systemowej:",null,0]
[null,"ATS1740","Separator/ wzmacniacz magistrali RS485 - PCB",452,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1741","Konwerter magistrali RS485 / RS232 - PCB",520,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1742","Interfejs pętlowy magistrali RS485 - PCB",835,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1743","Konwerter światłowodowy magistrali - PCB",1355,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1744","Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy>4 porty wyjściowe, niezależna terminacja",528,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1745","Konwerter magistral RS485 na Ethernet (łączenie ZAZ/MZD i centrali po sieci LAN)",726,null,"S","MTS"]
[null,"Rozszerzenia pamięci do central i kontrolerów:",null,0]
[null,"ATS1830","Rozszerzenie pamięci o 1MB central ATS3018/4018 starszego typu",240,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1831","Inteligentny moduł pamięci 4MB do central ATS3418E,ATS4618E i kontrolerów rodziny ATS125x",819,null,"S","MTS"]
[null,"ATS1832","Inteligentny moduł pamięci 8MB do central ATS3418E,ATS4618E i kontrolerów rodziny ATS125x",1560,null,"S","MTS"]
[null,"Urządzenia komunikacyjne do centrali:",null,0]
[null,"ATS1801","Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty)",1119,3,"S","MTS"]
[null,"ATS1809","Interfejs TCP/IP (współpracuje m.in z aplikacjami Titan i Alliance), wymaga ATS1801",1119,3,"S","MTS"]
[null,"ATS-IP-KIT","Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master",1550,3,"S","MTO"]
[null,"ATS7120","Dialer ISDN (kanał B) do central ATS Master (raportowanie + programowanie przez łącza ISDN)",1126,null,null,"MTS"]
[null,"ATS7200N","Moduł głosowy do central ATS Master (2+6 komunikatów)",373,null,null,"MTS"]
[null,"ATS7320","Moduł telefonu GSM do raportowania i programowania centrali ATS",1192,null,null,"MTS"]
[null,null,"Oprogramowanie do konfiguracji systemu ATS MASTER Classic i Advisor Advanced (program jest dostępny bezpłatnie dla instalatorów do uruchamiania systemów)",0]
[null,"ATS8500","ATS8500 Downloader do programowania systemów ATS Classic oraz Advisor Advanced",1202,null,null,"MTO"]
[null,null,"Program do wizualizacji systemów bezpieczeństwa ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE ATS86xx",0]
[null,null,"Wielostanowiskowy pakiet do zarządzania i wizualizacji systemów UTC. Obsługuje SSWiN  ATS Classic,Advisor Advanced,CCTV Truvision  i centrale pożarowe FP1216C-18/FP2864C-18 oraz 2X",0]
[null,"ATS8600","ATS8600 Starter Edition - obsługa do 2 urządzeń z każdej kategorii (centrale ATS Classic,centrale Advisor Advanced,rejestratory CCTV, centrale SAP)",5124,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8610","ATS8600 Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii (centrale ATS Classic,centrale Advisor Advanced,rejestratory CCTV, centrale SAP)",21833,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8611","Upgrade wersji ATS8600 Starter do wersji Business",16710,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8690","Usługa aktualizacji dla ATS8600 (prawo do aktualizacji przez 1 rok)",3586,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8691","Usługa aktualizacji dla ATS8610 (prawo do aktualizacji przez 1 rok)",15288,null,null,"MTO"]
[]
[null,null,"Dodatkowe komponenty aplikacji, do tworzenia licencji na nietypowe ilości urządzeń"]
[null,null,"Rozszerzenia licencji:"]
[null,"ATS8605","Rozszerzenie licencji do ATS8600, pozwala dodawać sterowniki urządzeń powyżej 2 , do maks.25.Zawiera moduł wartownika i obsługę ZoneFlex",1730,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8640","Rozszerzenie licencji do ATS8610, pozwala dodawać sterowniki urządzeń powyżej 25.Zawiera moduł gości , wartownika i obsługę ZoneFlex",1730,null,null,"MTO"]
[]
[null,null,"Sterowniki urządzeń -zamawiane na każde dodatkowe rządzenie"]
[null,"ATS8651","Dodatkowa licencja sterownika – Advisor Advanced",2076.48,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8652","Dodatkowa licencja sterownika – ATS Master",2855.16,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8643","Dodatkowa licencja sterownika – Video (Truvision)",2163,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8644","Dodatkowa licencja sterownika – Fire FP1200/ FP2000",2163,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8645","Dodatkowa licencja sterownika – Fire: 2010-2,Kilen KFP",2163,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8647","Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone",2483.12,null,null,"MTO"]
[]
[null,"ATS8692","Usługa aktualizacji dla licencji zbudowanych na ATS8640 (prawo do aktualizacji przez 1 rok)",15918,null,null,"MTO"]
[null,"ATS8693","Usługa aktualizacji dla licencji zbudowanych na ATS8605 (prawo do aktualizacji przez 1 rok)",4326,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"7.  STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW, DIALERY I OSPRZĘT TELEFONICZNY",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Stacja Osborne - Hoffman"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"OH-NETREC-100","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych GE po IP-dla 100 kont",3724,null,null,"MTO"]
[null,"OH-NETREC-1000","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych GE po IP-dla 1000 kont",7441,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory wewnętrzne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"AS210N","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaż na oderwanie i otwarcie",62,3,"C","MTS"]
[null,"AS270","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 1 tonowy",92,2,null,"MTS"]
[null,"AS271","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 1 tonowy, optyka typu flash",149,2,null,"MTS"]
[null,"AS272","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",130,null,null,"MTS"]
[null,"AS273","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",130,2,null,"MTS"]
[null,"AI672","Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED",30,null,null,"MTS"]
[null,"AI673","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA",33,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory zewnętrzne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"AS503","Atrapa sygnalizatora serii 500 (bez klosza)",66,null,null,"MTS"]
[null,"AS510","Sygnalizator akustyczno - optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (możliwość podłączenia akumulatora)",194,null,null,"MTS"]
[null,"AS505","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem (w komplecie akumulator)",284,null,null,"MTS"]
[null,"AS506","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)",284,null,"C","MTS"]
[null,"AS507","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z niebieskim kloszem (w komplecie akumulator)",284,null,null,"MTS"]
[null,"AS508","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem i metalowym wzmocnieniem (w komplecie akumulator)",315,null,null,"MTS"]
[null,"AS525","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z niebieskim kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",238,null,null,"MTS"]
[null,"AS526","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z czerwonym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",238,null,"C","MTS"]
[null,"AS527","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",238,null,null,"MTS"]
[null,"AS610","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy",415,3,"S","MTS"]
[null,"AS630","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy",520,3,"S","MTS"]
[null,"ASFD1","Moduł do AS610/630 wykrywający zapiankowanie głośnika",40,null,null,"MTS"]
[null,"AS620RF","Syrena bezprzewodowa -w komplecie z nadajnikiem i zestawem baterii",1176,null,null,"MTS"]
[null,"AS620RF-TR","Dodatkowy (zapasowy) nadajnik do syreny AS620RF",305,null,null,"MTO"]
[null,"AS620RF-BP","Dodatkowa (zapasowa) bateria do syreny AS620RF",92,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"8.  AKCESORIA DO SYSTEMÓW ALARMOWYCH",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Akumulatory bezobsługowe, żelowe, 12V",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"BS120N","Akumulator bezobsługowy  0.7 Ah, 96x25x62 mm, przewód z gniazdem",79,null,null,"MTO"]
[null,"BS121N","Akumulator bezobsługowy  1.2 Ah, 97x49x51 mm, zaciski konektorowe",41,null,null,"MTO"]
[null,"BS122N","Akumulator bezobsługowy  2.3 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe",59,null,null,"MTO"]
[null,"BS123N","Akumulator bezobsługowy  3.2 Ah, 134x34x98 mm, zaciski konektorowe",80,null,null,"MTO"]
[null,"BS127N-A","Akumulator bezobsługowy  7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe",88,null,null,"MTO"]
[null,"BS129N","Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe",272,null,null,"MTO"]
[null,"BS130N","Akumulator bezobsługowy 12 Ah, 151x98x94 mm, zaciski konektorowe",179,null,null,"MTO"]
[null,"BS131N","Akumulator bezobsługowy  18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe",214,null,null,"MTO"]
[null,"BS132N","Akumulator bezobsługowy  45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe",448,null,null,"MTO"]
[null,"BS133N","Akumulator bezobsługowy  65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe",787,null,null,"MTO"]
[null,"BS134N","Akumulator bezobsługowy  34 Ah, zaciski śrubowe",415,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Zasilacze",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"PM811N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 2",466,null,null,"MTS"]
[null,"PM812N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 2",539,null,null,"MTS"]
[null,"PM811N-G3","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 3",595,null,null,"MTO"]
[null,"PM812N-G3","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 3",682,null,null,"MTS"]
[null,"PG822","Zasilacz 12V DC, 2A, obudowa metalowa, miejsce na 1 akumulator BS127",641,null,null,"MTS"]
[null,"PM844-A","Zasilacz 12V DC, 1A+4A ładowanie, obudowa metalowa",893,null,null,"MTS"]
[null,"PM861","Zasilacz impulsowy 24VDC-1A",560,null,null,"MTS"]
[null,"PM862","Zasilacz impulsowy 24VDC-2A",747,null,null,"MTS"]
[null,"PM863","Zasilacz impulsowy 24VDC-3A",892,null,null,"MTS"]
[null,"PM865","Zasilacz impulsowy 24VDC-5A",1259,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Puszki instalacyjne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"ES058W","5 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",4,null,null,"MTS"]
[null,"ES059W","8 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",6,null,null,"MTS"]
[null,"ES060W","24 zaciski typu kostka, styk sabotażowy, biała",29,null,null,"MTS"]
[null,"ES070W","6 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",40,null,null,"MTS"]
[null,"ES071W","14 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",55,null,null,"MTS"]
[null,"ES011","Puszka  9 zacisków +2 sabotażowe",43,null,null,"MTS"]
[null,"ES022","Puszka  20 zacisków +2 sabotażowe",48,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Przewody - długość 100m, na szpuli",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"WC104W","Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 2*0.22",263,null,null,"MTS"]
[null,"WC106W","Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 4*0.22",314,null,null,"MTS"]
[null,"WC108W","Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 6*0.22",368,null,null,"MTS"]
[null,"WC112W","Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 10*0.22",509,null,null,"MTS"]
[null,"WS104W","Przewód, szpula 100m,ekran, 4*0.22, biały",161,null,null,"MTS"]
[null,"WS106W","Przewód, szpula 100m,ekran, 6*0.22, biały",205,null,null,"MTS"]
[null,"WS108W","Przewód, szpula 100m,ekran, 8*0.22, biały",358,null,null,"MTS"]
[null,"WS110W","Przewód, szpula 100m,ekran, 10*0.22, biały",321,null,null,"MTS"]
[null,"WS112W","Przewód, szpula 100m,ekran, 12*0.22, biały",414,null,null,"MTS"]
[null,"WS120W","Przewód, szpula 100m,ekran, 20*0.22, biały",668,null,null,"MTO"]
[null,"WCAT54","Przewód, szpula 305m,4 x 2 x AWG 24/1 FTP, category 5",1407,null,null,"MTO"]
[null,"WRG59","Przewód wizyjny koncentryczny, szpula 100m",353,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"INNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"1.RODZINA URZĄDZEŃ ACL800",0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-G"," EU Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, Grafitowa, do serii  ACL8xxFL",59,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-S"," EU Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, Srebrna, do serii  ACL8xxFL",59,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-W"," EU Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, Biała, do serii  ACL8xxFL",59,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-G"," UK Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, Grafitowa,do serii  ACL8xxFL",74,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-S"," UK Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, Srebrna,do serii  ACL8xxFL",74,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800-PB-G"," Dotykowy przycisk wyjścia - Samodzielny, Montaż natynkowy, Grafitowy",356,null,null,"MTS"]
[null,"ACL800-PB-S"," Dotykowy przycisk wyjścia - Samodzielny, Montaż natynkowy, Srebrny",356,null,null,"MTS"]
[null,"ACL800-PB-B"," Dotykowy przycisk wyjścia - Samodzielny, Montaż natynkowy, Czarny",305,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875FL-KP-S","Klawiatura - samodzielna, montaż wtynkowy, srebrna",575,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875SU-S"," Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Srebrny",650,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875SU-B"," Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Czarny",557,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875SU-G"," Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Grafitowy",557,null,null,"MTS"]
[null,"ACL805SUW-S"," Klawiatura - Wiegand, Montaż natynkowy, Srebrny",571,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-G"," Klawiatura - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowy",571,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-B"," Klawiatura - Wiegand, Montaż natynkowy, Czarny",503,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-CONV-W","Konwerter  RS485 na TCP/IP do serii , DIN-RAIL",471,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BS-G"," Czytnik biometryczny Swipe- czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1761,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BS-S"," Czytnik biometryczny Swipe - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1761,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BS-B"," Czytnik biometryczny Swipe - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Czarny",1527,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875SU-BS-G"," Czytnik biometryczny Swipe z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",2084,null,null,"MTO"]
[null,"ACL875SU-BS-S"," Czytnik biometryczny Swipe  z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",2084,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-W"," UK Gangbox Pojedyncza ramka montażowa, White, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",74,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870FL-PB-S"," Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, Montaż wtynkowy, Samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL (bez ramki)",413,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-G"," Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, Grafitowy, Montaż natynkowy, Samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL",485,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-S"," Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, Srebrny, Montaż natynkowy, Samodzielny lub stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL",485,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-B"," Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, Czarny, Montaż natynkowy, Samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL ",424,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-RU2-W","Wyniesiony moduł elektroniki z 2 przekaźnikami do wszystkich urzadzeń serii ACL87xSU/FL-Bx ,DIN-RAIL",320,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-S","Czytnik EM/CASI/HID Prox - Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, Srebrny",523,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-G","Czytnik EM/CASI/HID Prox - Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, Grafitowy",523,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-B","Czytnik EM/CASI/HID Prox  - Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, Czarny",443,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-S","Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Srebrny",600,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-G","Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowy",600,null,null,"MTS"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-B","Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Czarny",503,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-G"," Podwójna ramka EU pozioma, Grafitowa, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-S"," Podwójna ramka EU pozioma, Srebrna, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-W"," Podwójna ramka EU pozioma, Biala, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-G"," Podwójna ramka EU pionowa, Grafitowa, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-S"," Podwójna ramka EU pionowa, Srebrna, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-W"," Podwójna ramka EU pionowa, Biala, do stosowania ze wszystkimi modelami ACL8xxFL z wyniesioną elektroniką",119,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-RDMF"," Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż wtynkowy, bez modułu eletroniki",535,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-RDPX"," Czytnik EM/CASI/HID Prox - Wiegand,",413,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805FLW-S"," Klawiatura Wiegand, montaż wtynkowy, srebrna, bez modułu eletroniki",521,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BS-G"," Czytnik biometryczny Swipe reader - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1419,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BS-S"," Czytnik biometryczny Swipe reader - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1419,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BS-B"," Czytnik biometryczny Swipe reader - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Czarny",1204,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-BS-G"," Czytnik biometryczny Swipe reader z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1976,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-BS-S"," Czytnik biometryczny Swipe reader z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1976,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800-BS-USB-B"," Czytnik biometryczny Swipe - czytnik linii papilarnych do nauki z PC, Desktop, USB, EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE",1024,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSPX-G"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1832,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSPX-S"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1832,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSMF-G"," Czytnik biometryczny Swipe with Czytnik MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1922,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSMF-S"," Czytnik biometryczny Swipe with Czytnik MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1922,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSPX-G"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",1976,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSPX-S"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",1976,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSMF-G"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem MIFARE - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Grafitowy",2138,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSMF-S"," Czytnik biometryczny Swipe z czytnikiem MIFARE - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż natynkowy, 100 wzorców, Srebrny",2138,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BC-G"," Czytnik biometryczny pojemnościowy - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Grafitowy",2479,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BC-S"," Czytnik biometryczny pojemnościowy - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny",2479,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-BC-G"," Czytnik biometryczny pojemnościowy z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Grafitowy",3000,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-BC-S"," Czytnik biometryczny pojemnościowy z klawiaturą - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny",3000,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800-BC-USB-B"," Czytnik biometryczny pojemnościowy do nauki- czytnik linii papilarnych, Desktop, USB, EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE Compatible",2120,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCPX-G"," Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Grafitowy",2838,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCPX-S"," Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart  EM/CASI/HID - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny",2838,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCMF-G"," Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Grafitowy",2946,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCMF-S"," Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny",2946,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-BS"," Czytnik biometryczny Swipe reader - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż wtynkowy, 100 wzorców, bez modułu elektroniki",1240,null,null,"MTO"]
[null,"ACL870FL-BS"," Czytnik biometryczny Swipe reader - czytnik linii papilarnych, Samodzielny, Montaż wtynkowy, 100 wzorców, bez modułu elektroniki",1293,null,null,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-BC"," Czytnik biometryczny pojemnościowy - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż wtynkowy, 9500 wzorców, bez modułu elektroniki",2713,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDPX-G"," Klawiatura z czytnikiem kart EM/CASI/HID - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowa",844,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDPX-S"," Klawiatura z czytnikiem kart EM/CASI/HID - Wiegand, Montaż natynkowy, Srebrna",844,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDMF-G"," Klawiatura z czytnikiem kart MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowa",988,null,null,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDMF-S"," Klawiatura z czytnikiem kart MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Srebrna",988,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"2. CZYTNIKI BIOMETRYCZNE",0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,null,"Rodzina czytników Sigma",0]
[null,"SMA-BIO-WR","Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny/IP65, Multi-factor Bio/PIN (3tys.użytk.), rejestr 1M, PoE",8687,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-PROX-WR","Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3tys użytk), HID Prox, rejestr 1M, PoE",9523,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-MULTI-WR","Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3tys użytk.), rejestr 1M, PoE",10001,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-ICLASS-WR","Czytnik biometryczny SIGMA - zewnętrzny /IP65 Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3tys użytk.), HID iClass,rejestr 1M ,PoE",10443,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-L-BIO","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Bio, Mono-factor Bio only, IP65, 500 użytk.",3703,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-L-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 użytk.,IP65",4811,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-L-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 użytk.IP65",4231,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-L-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - iCLASS, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, 500 użytk.,IP65",4811,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-LP-BIO","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Bio, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Mono-factor Bio only, IP65, 500 użytk.",4579,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-LP-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Prox, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 użytk.",5680,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-LP-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 użytk.",5102,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-LP-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - iCLASS, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, IP65, 500 użytk.",5680,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-DB-10K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 10tys użytk.,wymagany numer seryjny czytnika",1373,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-DB-50K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 50tys użytk.,wymagany numer seryjny czytnika",2777,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-DB-100K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 100tys użytk.,wymagany numer seryjny czytnika",5463,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-FRW","Uniwersalna ramka ścienna w kolorze czarnym, w zestawie okrągłe podkładki do ramek CBI, zgodna z  produktami SIGMA",945,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-TOOLS","Zestaw nakrętek i śrub z wkrętakiem i kluczem Torx dla instalacji MA SIGMA",239,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-SENSOR","Akcesoria do zabezpieczenia czujnika, kolor czarny. Może być stosowany w obu produktach SIGMA and SIGMA Lite.",281,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",326,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-FRW","Uniwersalna ramka ścienna - czarna. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus",304,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-TOOLS","Zestaw nakrętek i śrub z wkrętakiem i kluczem Torx dla instalacji MA SIGMA Lite.",221,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",1302,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PIGTAIL","Tylna płyta ze złączami i wtykiem RJ45. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus (śruby w zestawie)",1334,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRIR","Infrared cover equipped for MA VP sensor",559,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-SCREWS","Zestaw śrób do MA VP.",540,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRDUAL","Górna obudowa dla produktów MA VP Dual - czarna, połysk",972,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRBIO","Górna obudowa dla produktów MA VP Bio - czarna, połysk",894,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRBH","Dolna część obudowy dla produktów MA VP - śruby w zestawie.",846,null,null,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-EC","Zewnętrzne złącza komunikacyjne",588,null,null,"MTO"]
[]
[]
[null,null,"3. CZYTNIKI RADIOWE UHF 868MHz (Dalekiego zasięgu)",0]
[null,null,"Czytniki i karty 868MHz, zasięg do 3/5 metrów, wyjście Wieganda, wpółpraca z innymi urządzeniami KD",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,null,"Seria HID iClass SE U90",0]
[null,"RDRSEU908K00000","Czytnik  radiowy 868MHZ HID iCLASS SE U90, SE",4667,null,null,"MTO"]
[null,"600TGGNN","Karta radiowa 868MHz do czytnika HID ISO Biała",41,"*",null,"MTO"]
[null,"6013TGGNNN","Karta dualna radiowa 868MHz/iClass 32K  do czytnika HID, biała",48,"*",null,"MTO"]
[null,null,"Seria AWD",0]
[null,"LPLR-2200","Czytnik radiowy AWID (UHF 868MHz), zasięg do 7 metrów",7983,null,null,"MTO"]
[null,"LPGR-UHF-0-U","Karta UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",22,"*",null,"MTO"]
[null,"LPVT-UHF-0-U","Identyfikator UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",34,"*",null,"MTO"]
[null,"LPWS-UHF-0-U","Karta do samochodu (naklejka na szybę) UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",43,"*",null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"4. KARTY i CZYTNIKI HID ICLASS I MULTICLASS",0]
[null,null,null,0]
[null,"Czytniki HID iClass SE (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS), wyjście Wieganda, z przewodem, czarne",null,"Cena netto:"]
[null,"Czytniki HID iClass SE Multiclass (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS), wyjście Wieganda, z przewodem,czarne",null,0]
[null,"900NTNNEK00342","Czytnik HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",666,null,null,"MTS"]
[null,"900NTNTEK00342","Czytnik HID HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",666,null,null,"MTS"]
[null,"900PTNNEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP10, Mini-Mullion, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",864,null,null,"MTS"]
[null,"900PTNTEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP10,Mini-Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",864,null,null,"MTO"]
[null,"910NTNNEK00342","Czytnik HID HID iCLASS SE R15, Mullion,  Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1299,null,null,"MTO"]
[null,"910NTNTEK00342","Czytnik HID HID iCLASS SE R15, Mullion,  Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1299,null,null,"MTO"]
[null,"910PTNNEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion,  Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1497,null,null,"MTO"]
[null,"910PTNTEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion,  Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1497,null,null,"MTO"]
[null,"920NTNNEK00342","Czytnik HID HID iCLASS SE R40, Wall Switch, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1299,null,null,"MTS"]
[null,"920NTNTEK00342","Czytnik HID HID iCLASS SE R40, Wall Switch, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1299,null,null,"MTO"]
[null,"920PTNNEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1497,null,null,"MTS"]
[null,"920PTNTEK00344","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON)",1497,null,null,"MTS"]
[null,"921NTNNEK00343","Czytnik HID HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)",2049,null,null,"MTS"]
[null,"921NTNTEK00343","Czytnik HID HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)",2049,null,null,"MTO"]
[null,"921PTNNEK00345","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)",2219,null,null,"MTS"]
[null,"921PTNTEK00345","Czytnik HID HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS),  LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)",2219,null,null,"MTO"]
[null,"940NTNTEK00000","Czytnk HID iCLASS SE R90, SE REV E, NO PROX, STD, WIEGAND, TERM, BLACK, STD 1 SECURITY, LED RED, FLASH GRN, BZR ON, IPM OFF, 32BIT, HID BRANDED",2952,null,null,"MTO"]
[null,"2000HPGGMN","Karta HID iCLASS SR 2k bit, ISO, standard iCLASS and Prgm SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, PVC,  Plain White Gloss Back and Front, Sequential Matching Internal/External, No Slot)",27,"*",null,"MTO"]
[null,"2002HPGGMN","Karta HID iCLASS SR 16k bit, ISO, standard iCLASS and Prgm SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 16k bit with 16 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, PVC,  Plain White Gloss Back and Front, Sequential Matching Internal/External, No Slot)",46,"*",null,"MTO"]
[null,"2004HPGGMN","Karta HID iCLASS SR 32k bit, ISO, standard iCLASS and Prgm SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 32k bit with 16k/16+16k/1 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, PVC,  Plain White Gloss Back and Front, Sequential Matching Internal/External, No Slot)",48,"*",null,"MTO"]
[null,"2050HNNMN","Brelok HID iCLASS SR 2k bit, Keyfob standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Keyfob Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, Sequential Matching Internal/External)",34,"*",null,"MTO"]
[null,"2080HPMSMV","Karta gruba HID iCLASS SR 2k bit, Clamshell, standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Clamshell Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, Plain White Front With Matte Finish, Sequential Matching Internal/External, Vertical Slot)",16,"*",null,"MTO"]
[]
[null,null,"*Minimalna ilość zamawianych kart: 100 sztuk. Czas przygotowania kart : 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia."]
[]
[null,null,null,0]
[null,null,"5. KARTY i CZYTNIKI HID PROXY  i inne 125kHz",0]
[null,null,null,0]
[null,"Karty i czytniki HID (125kHz) (wymaga interfejsu Wieganda)",null,"Cena netto:"]
[null,"ACI760","Czytnik kart zbliżeniowych HID ProxPoint, zasięg 5cm, low cost",662,null,null,"MTS"]
[null,"ACI740","Kontroler z klawiaturą i czytnikiem  kart zbliżeniowych HID EntryProx, zasięg 0-20cm",1615,null,null,"MTO"]
[null,"ACI766","Czytnik kart zbliżeniowych HID MiniProx, zasięg do 10cm, miniaturowy, zewnętrzny",1098,null,null,"MTS"]
[null,"ACI775","Czytnik kart zbliżeniowych HID MaxiProx, zasięg 70 cm, wodoodporny, zewnętrzny",4109,null,null,"MTO"]
[null,"ACT725-36","Karta zbliżeniowa do czytników HID ProxCardII",15,null,null,"MTS"]
[null,"ACT736-36","Karta dualna DuoProxII (magn.+ zbliżeniowa HID), cienka (ISO), do zadrukowania",36,null,null,"MTO"]
[null,"ACT745-36","Identyfikator zbliżeniowy ProxKeyII w formie breloka do kluczy, do czytników HID",40,null,null,"MTS"]
[null,"ACT786-36","Karta zbliżeniowa do czytników HID ISO ProxII, cienka (ISO), do zadrukowania",37,null,null,"MTS"]
[null,"ACT790-35","Aktywny identyfikator zbliżeniowy HID (z baterią) do samochodów, wymiary 10*7 cm",202,null,null,"MTO"]
[null,"Karty i czytniki OneCard (Casi-rusco) (125kHz)(wymaga interfejsu Wieganda)",null,0]
[null,"ACI711","Czytnik kart zbliżeniowych, zasięg do 5 cm. Do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego",869,null,null,"MTS"]
[null,"ACI712","Czytnik kart zbliżeniowych, zasięg do 10 cm. Do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego",1034,null,null,"MTS"]
[null,"ACT707","Karta zbliżeniowa do ACI711/712, bez logo",47,null,null,"MTS"]
[null,"ACT708","Karta zbliżeniowa dualna do ACI711/712 (z niezapisanym paskiem magnetycznym), grubość jak ISO",43,null,null,"MTO"]
[null,"ACT731","Identyfikator zbliżeniowy do ACI711/712 w formie breloka do kluczy",56,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"6.ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE (zwora + kotwa)",0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,null,"Elektromagnesy serii FE100 i akcesoria:",0]
[null,"FE110US","Elektromagnes 150kG, 12/24V DC,  bez czujnika, 166*38*22mm",348,null,null,"MTS"]
[null,"FE130MM","Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, wpuszczany, z czujnikiem, 228*38*27mm",374,null,null,"MTS"]
[null,"FE130MD","Elektromagnes 2*300kG, podwójny, 12/24V DC, z czujnikiem, 500*47*26mm",926,null,null,"MTS"]
[null,"FE130GB","Zestaw do montażu na szybie dla serii 130",99,null,null,"MTS"]
[null,"FE130ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE130",174,null,null,"MTS"]
[null,"FE160Z","Uchwyt Z do serii FE160",140,null,null,"MTO"]
[null,"FE160ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE160",224,null,null,"MTS"]
[null,"FE160L","Uchwyt L do serii FE160",140,null,null,"MTS"]
[null,null,"Elektromagnesy serii FE300 i akcesoria:",0]
[null,"FE321","Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*50*25mm",596,null,null,"MTS"]
[null,"FE323-N","Elektromagnes 243kg, 12/24V DC, MegaLed, przekaźnik",808,null,null,"MTS"]
[null,"FE390","Elektromagnes 1502kg, 12/24V, czujnik zamknięcia i pozycji drzwi",1676,null,null,"MTO"]
[null,"FE370","Elektromagnes 600kG, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*73*40mm",720,null,null,"MTS"]
[null,"FE371-N","Elektromagnes 540kg, 12/24V DC, MegaLed, przekaźnik",931,null,null,0]
[null,"FE310","Elektromagnes 180kG, 12/24V DC, stalowa obudowa, z czujnikiem, 162*32*23mm, przedni montaż",496,null,null,"MTS"]
[null,"FE31Z","Uchwyt L do urządzeń 180kG",190,null,null,"MTS"]
[null,"FE32L","Uchwyt L do urządzeń 300kG",140,null,null,"MTS"]
[null,"FE32Z","Uchwyt Z do urządzeń 300kG",256,null,null,"MTS"]
[null,"FE32A","Uchwyt po montażu do powierzchni dla urządzeń 300kg",256,null,null,"MTS"]
[null,"FE37L","Uchwyt L do urządzeń 600kG",148,null,null,"MTS"]
[null,"FE37Z","Uchwyt Z do urządzeń 600kG",289,null,null,"MTS"]
[null,"FE37A","Uchwyt po montażu do powierzchni dla urządzeń 600kg",307,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"7.PRZYCISKI WYJŚCIA I PRZYCISKI AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI",0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"ACA001","Przycisk wyjścia, NC/NO",92,null,null,"MTS"]
[null,"ACA000","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora (przeźroczysta)",253,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700G","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\"), wymaga puszki DMN788GR i szybki DM711,zielony,IP24",56,null,null,"MTS"]
[null,"DM788GR","Puszka natynkowa do przycisku, zielona",21,null,null,"MTS"]
[null,"DM711","Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk",34,null,null,"MTS"]
[null,"DMN702G","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\")  zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką",169,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700B","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\"), wymaga puszki DMN788B i szybki DM711,niebieski",56,null,null,"MTS"]
[null,"DM788B","Puszka natynkowa do przycisku, niebieska",21,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700GE","ROP zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",490,null,null,"MTS"]

{"sheet":"SAP","index":5,"n_rows":439,"n_cols":9,"rows_kept":439,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"CPD -  produkt posiada certyfikat europejski CPD"]
[null,"CZ - Certyfikat Zgodności CNBOP"]
[null,"AT - polska Aprobata Techniczna CNBOP"]
[null,"SD - świadectwo dopuszczenia CNBOP (rozp. Min. Spraw wew.)"]
[null,"Ex - zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem (iskrobezpieczne), certyfikaty BASEEFA, ATEX"]
[null,"IR - analiza w paśmie podczerwieni"]
[null,"UV - analiza w pasmie ultrafioletowym"]
[]
[]
[null,1,"SYSTEMY KONWENCJONALNE"]
[]
[null,"1.1","CENTRALE KONWENCJONALNE SERII 1X"]
[null,null,"Nowość"]
[null,null,"centrale od 2 do 8 linii konwencjonalnych"]
[null,null,"zgodność z EN54, certyfikat europejski CPD"]
[null,null,"programowane regionalne tryby pracy (EN,NEN,NBN,BS)"]
[null,null,"cztery poziomy dostępu (z kodem użytkownika)"]
[null,null,"4 wyjścia monitorowane; ustawiane sygn. i straży (nie dot.1X-F2 ), opóźnienia 1-10 min + dodatkowe opóźnienie"]
[null,null,"1 resetowalne wyjście 24V AUX ,  1 dodatkowe wyjście 24V "]
[null,null,"programowane wejścia do zmiany opóźnień i kasowania pożaru"]
[null,null,"rozbudowa wejść i wyjść - opcjonalne moduły rozszerzeń (maks.4 moduły)"]
[null,null,"współpracuje z czujkami konwencjonalnymi rodziny  700 i 650 i przyciskiem ROP DMN700R/DMN700E"]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii 1X",null,null,null,null,null,"Status"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena",null,"atesty"]
[null,"1X-F2-18","Centrala konwencjonalna 2 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30",822,null,"CPD",null,"0832-CPD-1218","MTO"]
[null,"1X-F4-18","Centrala konwencjonalna 4 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30",946,null,"CPD",null,"0832-CPD-1219","MTO"]
[null,"1X-F8-18","Centrala konwencj. 8 linii, miejsce na akumulatory 2x 7,2/12Ah, obudowa 480x440x140mm, IP30",1181,null,"CPD",null,"0832-CPD-1221","MTO"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"2010-1-RB","Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X",198,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-1-SB","Karta 4 wyjść  monitorowanych do centrali rodziny 1X",236,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.2","CZUJKI KONWENCJONALNE RODZINY 700",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DP721I","Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskażnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43",102,null,"CPD",null,"1134-CPD-008","MTS"]
[null,"DP721T","Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna",142,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,"DT713-5","Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43",54,null,"CPD",null,"1134-CPD-005","MTS"]
[null,"DT713-7","Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43",117,null,"CPD",null,"1134-CPD-005","MTS"]
[null,"DB702","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",14,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,"DB702U","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",29,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,null,"Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt, do systemów alarmowych",0]
[null,"DP721R","Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",172,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DT713-5R","Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), wyjście NC/NO do systemów alarmowych, IP43",146,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DP721RT","Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",175,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DP721RTA","Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",177,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DB702","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",14,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,"DB702U","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",29,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"PA25/3L","Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20",33,"CZ",null,null,"2311/2006 CNBOP","MTS"]
[null,211,"Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk)",73,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"1.3","CZUJKI KONWENCJONALNE ISKROBEZPIECZNE",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DCD-1E-IS(WHT)","Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C",492,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"SLR-E-IS(WHT)","Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna EEX1A11CT5 55C",550,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"YBN-R/4IS(WHT)","Gniazdo czujek iskrobezpiecznych",69,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"GBX2000","Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych",1997,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"1.4","Obudowy kanałowe do czujek i akcesoria",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Obudowy kanałowe do czujek i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FDD710","Uniwersalna obudowa kanałowa z miejscem na czujkę i podstawkę, z jedną rurką próbkującą 600mm",485,null,null,null,"2805/2012 CNBOP","MTS"]
[null,"FDD710E","Stalowa obudowa zewnętrzna do obudowy kanałowej FDD710",1090,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FDD710LP","Dodatkowa rurka próbkująca 1500mm do  FDD710",160,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FDD710MB","Dodatkowy uchwyt montażowy do obudowy FDD710 (do nietypowych rur/kanałów)",123,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.5","CZUJKI LINIOWE KONWENCJONALNE",0]
[null,null,null,0]
[null,"1.5.1","Czujki liniowe konwencjonalne Fireray 50 / 100",0]
[null,null,"nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny",0]
[null,null,"zakres działania 5 - 50m i 50 - 100m",0]
[null,null,"montaż pionowy lub poziomy do wys. 25m,  pokrętła ręczne do regulacji położenia",0]
[null,null,"2 wyjścia NO/NC dla alarmu i uszkodzenia, funkcja autoresetu",0]
[null,null,"certyfikaty VdS, UL,",0]
[null,null,"napięcie zasilania 10,2 - 30 VDC",0]
[null,null,"autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu",0]
[null,null,"wybór 3 poziomów zadziałania czujki",0]
[null,null,"zakres temperatury pracy: -30 do 55 stopni C",0]
[null,null,"Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, serii Fireray 50 / 100",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FD705RVDS","Czujka liniowa Fireray 50,  o zasięgu 5 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50",2216,"CZ","CPD","VdS","0786-CPD-20045","MTS"]
[null,"FD710RVDS","Czujka liniowa Fireray 100,  o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50",2624,"CZ","CPD","VdS","0786-CPD-20045","MTS"]
[null,"FD-MB10","Uchwyt montażowy do czujek serii FD70xx",535,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"1.5.2","Czujki liniowe konwencjonalne zaawansowane z automatyczną korektą położenia/dopasowania",0]
[null,"Nowość!","nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny",0]
[null,null,"zakres działania 8 - 50m i 50 - 100m",0]
[null,null,"oddzielny sterownik z wyświetlaczem LCD do programowania i podłaczenia do systemu z własnym menu, może nadzorować do 2 czujek liniowych",0]
[null,null,"zintegrowany wskaźnik laserowy do pozycjonowania z automatyczną korektą (wbudowane silniki pozycjonujące)",0]
[null,null,"osobne wyjścia przekaźnikowe dla dodatkowej głowicy",0]
[null,null,"autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu",0]
[null,null,"wybór 3 poziomów zadziałania czujki",0]
[null,null,"zakres temperatury pracy: -10 do 55 stopni C",0]
[null,null,"Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, zaawansowane z automatyczną korektą śledzenia położenia",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FD805R-N","Czujka liniowa,  o zasięgu 8 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, możlwość dołączenia 1 dodatkowej czujki  typu xxxRH",2728,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD805RH-N","Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 8 -50m  do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N",2133,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD810R-N","Czujka liniowa,  o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, mozliwość dołączenia 1 dodatkowej czujki typu xxxRH",3305,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD810RH-N","Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 50 -100m  do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N",2682,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD-MB20","Uchwyt montażowy do czujek serii FD80xx",609,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD-MB30","Wspornik montażowy do 1 lustra -wymaga uchwytu FD-MB20",319,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD-MB40","Wspornik montażowy do 4 luster -wymaga uchwytu FD-MB20",365,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"OR2000","Dodatkowy reflektor do czujek serii FD805 i FD705 (1 dla czujki <50m, 4 dla czujki 100m)",220,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.5.3","Czujki liniowe konwencjonalne FD310",0]
[null,null,"w zestawie para nadajnik/odbiornik wraz ze sterownikiem w metalowej obudowie",0]
[null,null,"zakres działania 5 - 120m",0]
[null,null,"napięcie zasilania 12 - 36 VDC",0]
[null,null,"możliwość dołączenia do sterownika drugiej pary nadajnik-odbiornik (głowic) z niezależnymi wyjściami",0]
[null,null,"autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu",0]
[null,null,"zdalny lub automatyczny reset",0]
[null,null,"Czujka liniowa dymu, konwencjonalna, FD310, oddzielny nadajnik i odbiornik ze sterownikiem, metalowa obudowa",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FD310","Czujka liniowa,  o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa metalowa, IP54",3259,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FD310H","Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki FD310,IP54",2667,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"FD-MB50","Regulowany uchwyt montażowy do głowic FD310H",571,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"1.6","CZUJKI PŁOMIENIA KONWENCJONALNE",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki płomienia, konwencjonalne, obudowy metalowe, wersje Ex, praca jako cz. konwencjonalna lub poprzez wyjścia przekaźnikowe",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FF742","Czujka płomienia Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st C",10813,null,"CPD",null,"0832-CPD-0821","MTO"]
[null,"FF746","Czujka płomienia Dual IR w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",12380,null,"CPD",null,"0832-CPD-0824","MTO"]
[null,"FF747","Czujka płomienia Dual IR, wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 szt. C",11444,null,"CPD","Ex","0832-CPD-0823","MTO"]
[null,"FF751","Czujka płomienia UV/Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",11697,null,"CPD",null,"0832-CPD-0970","MTS"]
[null,"FF756","Czujka płomienia UV/Dual IR  wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",16798,null,"CPD","Ex","0832-CPD-0971","MTO"]
[null,"FF762","Czujka płomienia Triple IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",11169,null,"CPD",null,"0832-CPD-0595","MTO"]
[null,"FF766","Czujka płomienia Triple IR  wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",13241,null,"CPD","Ex","0832-CPD-0599","MTO"]
[null,"FF767","Czujka płomienia Triple IR  wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",12009,null,"CPD","Ex","0832-CPD-0597","MTO"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"FF703","Tester ręczny do czujek płomienia UV/IR, do wszystkich typów w pasmach UV i IR, zasilanie z baterii i zasilacza, zasięg do 3m",11919,"n/d",null,null,null,"MTO"]
[null,"FF705","Uniwersalny uchwyt montażowy do czujek płomienia serii FF7xx, 2 płaszczyzny obrotu",786,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"FF706","Uniwersalna osłona przeciw zjawiskom pogodowym, stalowa, do czujek płomienia serii FF7xx",1147,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"1.8","RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE (ROP), KONWENCJONALNE",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), konwencjonalne, kolor czewony",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DMN700R-18","ROP czerwony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",44,"SD","CPD",null,"0832-CPD-0642","MTO"]
[null,"DMN787","Puszka natynkowa, czerwona, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",13,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM790","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, czerwona",29,"n/d",null,null,null,"MTO"]
[null,"DM795","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, do montażu w płytach gipsowych, czerwona",33,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM711","Szybka do ROP (z symbolem i logo Aritech) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM715","Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700E-18","ROP czerwony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",412,null,"CPD",null,"0832-CPD-0654",0]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"DMN782","Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją",11,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN800","Dodatkowa szybka do ROP z elastycznego  tworzywa (z symbolem), ",6,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN789","Dodatkowe konektory z zaciskami do ROP serri DMN - paczka 20 sztuk",259,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN784","Dodatkowy, zapasowy klucz do testowania ROP serii DM/DMN  - paczka 10 sztuk",24,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze (ROP), konwencjonalne, inne wersje koloru ",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DMN700B","ROP niebieski konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",56,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DM788B","Puszka natynkowa z zaciskami śrubowymi, niebieska",16,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700Y","ROP żółty konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",56,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN787Y","Puszka natynkowa, żółta, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",21,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700W","ROP biały konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",56,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DM788W","Puszka natynkowa , biała",16,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700G","ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",56,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN702G","ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką",169,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN700GE","ROP zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",490,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN787G","Puszka natynkowa, zielona, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",21,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN791","Naklejka z symbolem \"wyjście ewakuacyjne\" , kolor zielony, do serii DMN7xxG/GE - paczka 48 szuk",143,"n/d",null,null,null,"MTO"]
[null,"DM711","Szybka do ROP (z symbolem i logo Aritech) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM715","Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"DMN782","Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją",11,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN800","Dodatkowa szybka do ROP z elastycznego  tworzywa (z symbolem), ",6,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"DMN784","Dodatkowy, zapasowy klucz do testowania ROP serii DM/DMN  - paczka 10 sztuk",24,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.9","SYGNALIZATORY DO SYSTEMÓW SAP",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory akustyczne, głośność do 106 dB, wytrzymała obudowa polikarbonowa",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"AS363","Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21",117,"SD","CPD","VdS","0832-CPD-0556","MTS"]
[null,"AS364","Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65",117,"SD","CPD","VdS","0832-CPD-0557","MTS"]
[null,"Sygnalizatory adresowalne","Sygnalizatory pętlowe adresowalne do urządzeń pętlowych serii 2000 systemu FP2864C,FP1216C i 2X-patrz punkt 2.3",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory optyczno-akustyczne",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"ASC366","Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",485,"SD","CPD",null,"2400/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASC367","Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",518,"SD","CPD",null,"2400/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASW366","Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",485,"SD","CPD",null,"2406/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASW367","Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",518,"SD","CPD",null,"2406/2015 CNBOP","MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"2.0","CZUJKI INNE ,  AKCESORIA",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki pożarowe autonomiczne",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"562NSE","Autonomiczna czujka optyczna dymu z gniazdem, z sygnalizatorem akustycznym i baterią 3V, sabotaż, autokompensacja, ręczny przycisk kasowania i testu, wymienna komora optyczna",244,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,211,"Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk)",73,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,2,"SYSTEMY ADRESOWALNE",0]
[null,null,null,0]
[null,"Nowość!","SYSTEM  ADRESOWALNY ANALOGOWY 2X",0]
[null,null,"Centrale współpracują ze wszystkimi urządzeniami pętlowymi serii 2000 (dział 2.3)",0]
[null,null,"Modele 1 lub 2 pętlowe- do 128 urządzeń na pętli.",0]
[null,null,"Model 2-pętlowy ma możliwość rozbudowy do 4 pętli.",0]
[null,null,"Port USB i Ethernet (IP) do wygodnego programowania centrali i zapisu konfiguracji/zdarzeń",0]
[null,null,"Opcjonalny przedni panel 20 lub 40 wskaźników strefowych",0]
[null,null,"Wygodna obsługa centrali przez 8 wierszowy wyświetlacz graficzny LCD i pokrętło nawigacyjne",0]
[null,null,"Tryb dzień/noc ze zmianą poziomu czułości czujek",0]
[null,null,"Praca central w sieci RS485  poprzez opcjonalną kartę sieciową (do 16 węzłów lub 32 pętli w sieci)",0]
[null,null,"Wielojęzyczny interfejs użytkownika",0]
[null,null,"Miejsce na akumulatory do 2x 18Ah (BS131N)",0]
[null,null,"Certyfikat europejski (CPD)",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"2X-F1-FB2-18","Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),bez wskaźników stref, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową",2444,"SD","CPD",null,"0832-CPD-1544","MTO"]
[null,"2X-F2-FB2-18","Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4),bez wskaźników stref, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową",3469,"SD","CPD",null,"0832-CPD-1546","MTO"]
[null,"2X-F2-FB2-PRT-18","Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4),bez wskaźników stref, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową, z komplecie z wewnętrzną drukarką",5161,"SD","CPD",null,"0832-CPD-1546","MTO"]
[null,null,"Moduły rozszerzeń do central rodziny 2X i akcesoria",0]
[null,"2010-2-NB","Karta sieciowa RS485 do central 2X, 2 porty RS485 -topologia ring, do 16 central/32 pętli w sieci",906,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2X-LB","Karta 2 pętli -rozszerzenie do centrali 2X-F2",1497,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2X-ZI-20","Karta wskaźników LED 20 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)",354,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2X-ZI-40","Karta wskaźników LED 40 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)",473,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-2-232-KIT","Interfejs drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 do centrali 2X (nie zawiera drukarki)",484,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-2-PIB-8I","Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść monitorowanych",483,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"2010-2-PIB-8I8O","Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść monitorowanych",817,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-2-PIB-8O","Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych 8 wyjść monitorowanych",557,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do 2X:",0]
[null,"2010-2-PAK-900","Klucz aktywacyjny-protokół czujek serii 900",1778,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-2-PAK-NET128","Klucz aktywacyjny-rozszerzenie sieci do 32 węzłów / 128 pętli",1385,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"2010-2-PAK-NET256","Klucz aktywacyjny-rozszerzenie sieci do 64 węzłów / 256 pętli",4447,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"2010-2-PAK-RMBN","Klucz aktywacyjny-BACNET over IP",6308,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"2010-2-PAK-RMMB","Klucz aktywacyjny-MODBUS over IP",6308,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"2010-2-PAK-RMOH","Klucz aktywacyjny- Contact ID over IP",2669,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"2010-2SW-FS","Klucz aktywacyjny-sewer serwisowej aplikacji mobilnej",3028,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,"2.2","SYSTEM  ADRESOWALNY ANALOGOWY FP1200/FP2000",0]
[null,null,"Centrale od 2 z rozbudową do 8 pętli adresowalnych, do 128 adresów na pętli",0]
[null,null,"Wskazania LED dla 16 stref, możliwość rozbudowy do 64 stref tylko dla FP2864",0]
[null,null,"Graficzne odwzorowanie pracy czujek na wyświetlaczu LCD, ",0]
[null,null,"Standardowo 4 wyjścia nadzorowane oraz 4 wyjścia NO/NC programowalne",0]
[null,null,"tryb dzień/noc ze zmianą poziomu czułości czujek",0]
[null,null,"Praca central w sieci Arcnet, poprzez opcjonalną kartę sieciową",0]
[null,null,"Praca central jako repetytory lokalne i globalne poprzez sieć Arcnet",0]
[null,null,"2 porty RS232, możliwość podłaczenia wew. i zew drukarki raportującej",0]
[null,null,"duże możliwości programowania wejść i wyjść poprzez tablicę logiczną, koincydencje strefowe, czujkowe, itp.",0]
[null,null,"Obsługa protokołów 2000 i 950 dla urządzeń adresowalnych (wybrany protokół obowiązuje dla całej centrali)",0]
[null,null,"miejsce na akumulatory do 2x 18Ah (BS131N)",0]
[null,null,null,0]
[null,"Centrale FP1216C-18 oraz FP2864C-18 posiadają Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.",null,0]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii FP1200 / FP2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"FP1216C-18","Centrala adresowalna 2-pętle (maks.4 pętle), wskazania LED 16 stref, możliwa praca jako repetytor z NC2051",5930,"SD","CPD",null,"1134-CPD-069","MTS"]
[null,"FP2864C-18","Centrala adresowalna 2-pętle (max.8), wskazania LED 16 stref (max. 64), opcja drukarka wewnętrzna",9612,"SD","CPD",null,"1134-CPD-069","MTS"]
[null,null,"Moduły rozszerzeń do central rodziny FP1200 /FP2000 i akcesoria",0]
[null,"LC1502","Karta pętli adresowalnych, analogowych (2 pętle) do modeli FP2864C-18 oraz FP1216C-18",592,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"ZE2016","Karta diod LED - wskazania kolejnych 16 stref, tylko dla centrali FP2864C-18",397,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"NC2011","Interfejs sieci ARCNET (1 port RS485)",849,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"NE2011","Rozszerzenie o 1 port karty NC2011",179,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"NC2051","Interfejs sieci ARCNET (1 port światłowodowy wielomodowy, złącze ST)",1469,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"NE2051","Rozszerzenie o 1 port światłowodowy karty NC2051",688,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"PR2000C","Wewnętrzna drukarka tylko do FP2864C-18, w komplecie kable, 1 rolka papieru, uchwyty montażowe.",2231,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"PR1200C","Zewnętrzna drukarka tylko do FP1216C-18",3770,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"RB2016","Karta 18 przekaźników programowanych, 18 wyść NC lub NO, dowolnie programowanych",986,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"CAB2000","Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny)",null,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"ACA300N","Konwerter RS232-TCP/IP do podłączenia centrali FP1216/FP2864 do programu wizualizacyjnego ATS8600",2978,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"2.3","Urządzenia adresowalne serii 2000 do central FP1200/FP2000/2X",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Czujki adresowalne serii 2000 i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DP2061N","Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43",146,null,"CPD",null,"1134-CPD-010","MTS"]
[null,"DT2063N","Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2) adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, IP43",144,null,"CPD",null,"1134-CPD-006","MTS"]
[null,"DP2061T","Czujka dualna (OPT/TERM - klasa B), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43",213,null,"CPD",null,"1175-CPD-023","MTS"]
[null,"DB2002","Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",12,null,"CPD",null,"z czujką","MTS"]
[null,"DB2002U","Gniazdo standard zujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",25,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"DB2016","Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania  (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!)",56,null,"CPD",null,"0786-CPD-20635","MTS"]
[null,"FD2705R","Czujka liniowa dymu, adresowalna zasilana z pętli urządzeń serii 2000, o zasięgu 5 - 50 m z reflektorem pryzmowym",2255,null,"CPD",null,"0786-CPD-20317","MTS"]
[null,"FD2710R","Czujka liniowa dymu, adresowalna zasilana z pętli urządzeń serii 2000, o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym",2876,null,"CPD",null,"0786-CPD-20317","MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"PA25/3L","Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20",33,"CZ",null,null,"2311/2007 CNBOP","MTS"]
[null,"DB806","Puszka instalacyjna wtynkowa pod gniazda serii 650/860 i  DB2002",13,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DB861","Osłona górna gniazda serii 650/860 i  DB2002",14,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,211,"Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk)",73,"n/d"]
[null,"czujki liniowe konwencjonalne współpracują z centralami serii FP 1200/2000 poprzez moduły pętlowe adresowalne IO",null,0]
[null,"czujka DP2061N wymaga prawidłowej polaryzacji napięcia zasilającego z pętli",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory akustyczne adresowalne serii 2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"AS2363","Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",358,"SD","CPD",null,"0967/2011 CNBOP","MTS"]
[null,"AS2364","Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",382,"SD","CPD",null,"0967/2011 CNBOP","MTS"]
[null,"Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale",null,0]
[null,"FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.)",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory optyczno-akustyczne adresowalne serii 2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"ASC2366","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",697,"SD","CPD",null,"2404/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASC2367","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",727,"SD","CPD",null,"2404/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASW2366","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",697,"SD","CPD",null,"2407/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"ASW2367","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",727,"SD","CPD",null,"2407/2015 CNBOP","MTS"]
[null,"Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale",null,0]
[null,"FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.)+20mA (opt).",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), adresowalne serii 2000, kolor czewony",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"DM2010-18","ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D",184,"SD","CPD",null,"832-CPD-0753","MTS"]
[null,"DM2010E-18","ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000, kompletny z  szybka i puszką natynkową, IP67",526,"SD","CPD",null,"832-CPD-0755","MTS"]
[null,"DM790","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, czerwona",29,"n/d",null,null,null,"MTO"]
[null,"DM795","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, do montażu w płytach gipsowych, czerwona",33,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM711","Szybka do ROP (z symbolem i logo Aritech) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DM715","Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk",34,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"DMN782","Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją",11,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN789","Dodatkowe konektory z zaciskami do ROP serri DMN - paczka 20 sztuk",259,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,"DMN784","Dodatkowy, zapasowy klucz do testowania ROP serii DM/DMN  - paczka 10 sztuk",24,"n/d",null,null,null,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Moduły adresowalne serii 2000 i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0,null,"atesty"]
[null,"IO2014C","Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia parametryczne, serii 2000,   w obudowie IP40",250,null,"CPD",null,"0786-CPD-20730","MTS"]
[null,"IO2031C","Moduł adresowalny pętlowy, 2 wejścia / 1wyjście NC/NO, serii 2000, w obudowie IP40",293,null,"CPD",null,"0786-CPD-20730","MTS"]
[null,"IO2032C","Moduł adresowalny pętlowy, 2 wejścia / 2wyjścia NC/NO, serii 2000, w obudowie IP40",362,null,"CPD",null,"0786-CPD-20730","MTS"]
[null,"IO2034C","Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, serii 2000, w obudowie IP40",505,null,"CPD",null,"0786-CPD-20730","MTS"]
[null,"IU2050C","Moduł adresowalny pętlowy, 1wejście parametryczne, serii 2000, w obudowie IP40",187,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,"IU2055C","Moduł adresowalny pętlowy, 1 linii bocznej konwencjonalnej, serii 2000, w obudowie IP40",251,null,"CPD",null,"0786-CPD-20731","MTS"]
[null,"IU2080C","Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40",386,null,"CPD",null,"0786-CPD-20732","MTS"]
[null,"ISM-95","Izolator zwarć do serii 2000",129,null,"CPD",null,"0786-CPD-20693","MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Obudowy kanałowe do czujek",0]
[null,null,"Do systemu adresowanego analogowego FP1200/FP2000/2X można stosować obudowę kanałową wymienioną w rozdziale 1.3 Cennika.",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,3,"Autonomiczne zasilacze do systemów SAP",0]
[null,null,null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Autonomiczne zasilacze do systemów i urządzeń SAP",0]
[null,"Symbol:",null,0]
[null,"PM702C","Zasilacz autonomiczny 24 Volt 2A + 0.8A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah",2324,"SD",null,null,null,"MTS"]
[null,"PM705C","Zasilacz autonomiczny 24 Volt 5A + 1.6A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah",2561,"SD",null,null,null,"MTS"]
[null,"PM700BAT","Dodatkowa obudowa z ładowarką na 2 akumulatory 38Ah do PM705C",803,"SD",null,null,null,"MTS"]
[null,"PM700BC","Przewody łączące PM700BAT z zasilaczem PM705C",140,"SD",null,null,null,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,4,"Systemy zasysające",0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Edwards",0]
[null,"Symbol:","Opis:",0]
[null,"FHSD8015-99","LaserSense 10 czujnik zasysający jednorurowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.3%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm)",5793,null,"CPD",null,null,"MTS"]
[null,"FHSD8025-18","LaserSense 25 -  czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m, do 10 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.0015%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm)",7284,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"FHSD8100-18","LaserSense 100  -  czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 100m, do 20 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.0015%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm)",10063,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"FHSD8200-18","LaserSense HSSD2 czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.0015%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm). Panel obsługi LCD.",14273,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"FHSD8210-18","LaserSense HSSD2czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.0015%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm). Bez wyświetlacza.",12948,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"FHSD8220-99","LaserSense HSSD2 - czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0.0015%-25%, (cząstki 0.003µm - 10µm). Panel obsługi LCD, zintegrowany moduł komunikacyjny dla skomunikowania do 127 jednostek.",21314,null,"CPD",null,null,"MTO"]
[null,"FHSD8230-18","Moduł komunikacyjny LaserSense z panelem obsługi",11849,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,"Akcesoria",0]
[null,"9-30720","Karta komuniikayjna dla czujników LaserSense Nano",1024,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30436","Karta IO dla LaserSense 25/100. 5 wyjść przekaźnikowych, 3 wejścia.",858,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30755","Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 ",114,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30699","Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2 ",166,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30422","Ogrzewacz powitrza",6236,null,null,null,null,"MTS"]
[null,null,"Rury",0]
[null,"9-10900","Rura czerwona dł- 3m, 3/4\" ",42,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10908","Złączka prosta rury 3/4\" ",4,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10906","Kolanko - 90° rury - 3/4\"",23,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10905","Łącznik - 45° rury - 3/4\"",8,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10927","korek rury - 3/4\" ",5,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10915","Żłączka prosta skręczana rury 3/4\"",23,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10928","Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 65mm, z kołnierzem.",163,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10909","Złączka typu T rury 3/4\"",19,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10925","Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 36mm",128,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10961","Nożyce do cięcia rur",575,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10931","Redukcja żeńska ze średnicy 27mm do 25mm",5,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10946","Redukcja męska ze średnicy 27mm do 25mm",28,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10952","Redukcja żeńska ze średnicy 25mm do 27mm",28,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10960","Etykieta, znacznik otworu, 100szt.",44,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10965","Kołnież łączący rurę z czujnikiem",6,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10954","Zamknięty klips do rury.",4,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10936","Zamknięty klips do rury z kołkiem dystansującym",65,null,null,null,null,"MTO"]
[null,null,"Inne",0]
[null,"9-30690","Moduł komunikacyjny dla sieci czujek LaserSense HSSD2, płyta",4361,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30250","Oprogramowanie graficzne dla czujek zasysających SenseNet (CD + klucz)",5344,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-30730","Filtr zewnętrzny ",2325,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10947","kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą kątową 90st.",172,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10916","kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą do sufitów podwieszanych",160,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10921","kompletna kapilara biała 1m z głowicą dyskretną",128,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10963","Rurka kapilarna nylonowa 10mm, czerwona. Zwój 100m.",1159,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10964","Rurka kapilarna nylonowa 10mm przeźroczysta. Zwój 30m.",635,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10923","Łącznik kapilary prosty",51,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10943","Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta",102,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10919","Kapilarny punkt próbkujący, głowica z kołnierzem.",97,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10944","Kapilarny punkt próbkujący, głowica kątowa 90st.",114,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10913","Kapilarny punkt próbkujący, głowica do sufitów podwieszanych i przegród. Głowica skręcana.",86,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"1-21888-K068","Dyskretny kapilarny punkt próbkujący biały. Na rurkę 10mm",7.5600000000000005,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10950","Klej do ABS 250ml",68,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10951","Preparat czyszczący rury 500ml",68,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"9-10933","Płytka naprawcza do zaślepiania dziurki.",14,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10943","Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta",102,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10922","Korek rury 27mm z adaptorem dla kapilary 10mm.",51,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"9-10914","Dyskretny kapilarny punkt próbkujący biały. Na rurkę 10mm.",36,null,null,null,null,"MTS"]
[]
[null,5,"AKCESORIA SERWISOWE - wysokiej jakości, profesjonalne wyposażenie serwisów SAP",0]
[null,null,null,0]
[null,"Symbol:","Opis:",0]
[null,"TS808","Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka  teleskopowa 2.5m)",1902,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"FG010","Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie",1293,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"ET010","Tyczka epoksydowa teleskopowa, długość 4.5m",2054,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"ET011","Tyczka epoksydowa, długość 1.2m, do rozbudowy TS808 i ET010 (max rozbudowa do 3 szt)",428,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TR010","Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie",1026,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TH010","Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V",1961,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TH012","Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę",3781,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"SC010","Spray do testowania czujek dymu, 250 ml",185,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"SC008CO","Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml",101,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"SC009","Spray do czyszczenia/przedmuchiwania czujek, sprężone powietrze, 250 ml",166,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TM010","Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych i dualnych",7521,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TM008SM","Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826)- zastępuje 6 puszek spray'u",338,null,null,null,null,"MTS"]
[null,"TM008CO","Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826)",338,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"TS816","Kompletny zestaw do testowania czujek dymu, termicznych, długość 6m ",8822,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"TS826","Kompletny zestaw do testowania czujek dymu, termicznych i CO, długość 6m ",10154,null,null,null,null,"MTO"]
[null,"CB001","Torba na osprzęt serwisowy",763,null,null,null,null,"MTS"]

{"sheet":"CCTV IP","index":6,"n_rows":603,"n_cols":5,"rows_kept":603,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,1,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI CYFROWEJ IP"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://firesecurityproducts.com/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"SD - Standard Resulution (rozdzielczość standardowa, max wspierana przez kamerę VGA; 4CIF; D1)"]
[null,"HD - High Resulution (rozdzielczość megapikselowa, max wspierana przez kamerę 1,3; 2; 3 lub 5MPX)"]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"BLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[null,"Analityka Obrazu"]
[null,"Algorytmy podstawowe (seria kamer 11, 53):"]
[null,"Detekcja Ruchu, Sabotaż kamery, Maski Prywatności, Przekroczenie linii;"]
[null,"Algorytmy zaawansowane dodatkowo posiadają (seria kamer 12, 54, 55):"]
[null,"Rozpoznawanie Twarzy, Wykrywanie Zdarzeń Audio, Detekcja Intruza, Wykrycie Utraty Ostrości, Wykrycie Zmiany Sceny, Obiekt pojawiający i znikający z obszaru, Liczenie osób"]
[]
[]
[null,"1.1","KAMERY IP (SD/HD), OBIEKTYWY I AKCESORIA"]
[]
[null,null,"Konfigurowalne parametry kodeka kamery:"]
[null,null,"- typ kodeka (H264, MPEG4)"]
[null,null,"- kodowanie przy użyciu trybu dual streaming"]
[null,null,"- typy strumieni – tylko wideo, lub wideo + audio"]
[null,null,"- rozdzielczość (zależna od typu zastosowanego przetwornika) od 640x480 do 2560x1920"]
[null,null,"- zajętość pasma transmisji, pozwalająca zdefiniować czy dynamicznie przydzielamy pasmo czy mamy na stałe przydzieloną szerokość pasma"]
[null,null,"- szybkość zapisu (frame rate) dla standardu PAL do 25fps"]
[null,null,"- adres mulicastowy, port RTSP"]
[null,null,"Wewnętrzny port dla kart SD/SDHC (do 32GB) do celów lokalnego nagrywania (z wyłączeniem wersji niskoprofilowej)"]
[null,null,"Możliwość zdalnego przeglądania obrazów bieżących/nagranych oraz pełnej konfiguracji kamery poprzez stronę WWW"]
[null,null,"Dodatkowe analogowe wyjście sygnału wideo"]
[null,null,"Programowalne wejście i wyjście typu I/O, audio oraz RS485"]
[null,null,"Możliwość ustawienia harmonogramów dla rejestracji zdarzeń w kamerze"]
[null,null,"Reakcja na alarm; wysłanie emaila na predefiniowane konto, aktywacja wyjścia kamery, rozpoczęcie nagrywania na pamięci wewnętrznej"]
[null,null,"Definiowalny czas opóźnienia aktywacji wyjścia przekaźnikowego od 5s do 10 min lub reakcja wyjścia mapująca wejście"]
[null,null,"Definiowalny czas pre i pos alarmu dla potrzeb nagrywania"]
[null,null,"Detekcja ruchu z możliwością zdefiniowania 396 stref oraz poziomu czułości"]
[null,null,"Maski prywatności pozwalające zamaskować fragmenty obrazu np. okna prywatnych posesji"]
[]
[]
[null,"1.1.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE P/T/Z IP"]
[]
[null,null,"Parametry kamer zintegrowanych serii TruVision  PTZ IP HD w wersji z zoom'em optycznym x20:"]
[null,null,"W standardzie analiza obrazu: tryb śledzenia obiektu, dynamiczna analiza ruchu"]
[null,null,"Definicja skalowalnych obszarów (ROI): Zmiana parametrów kompresji, nazwa, maski prywatności"]
[null,null,"Wbudowany zaawansowany koder H264 zgodny z  ONVIF / PSIA / CGI"]
[null,null,"Kamera dualna, CMOS 1/3\", zoom optyczny x20, cyfrowy do x16, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe"]
[null,null,"Rozdzielczości:1080p (wersja 2MPX), 960p, 720p, 4CIF, CIF, QCIF, mechaniczny filtr IR"]
[null,null,"Szybkość obrotu 540°/s Pan/Preset , 400°/s Tilt/ Preset"]
[null,null,"Protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE"]
[null,null,"Obiektyw: 4.7mm (wide) do 94mm (tele); F1.6 - 3.5"]
[null,null,"Czułość: 0.05 Lux/ F1.6 (Kolor), 0.005 Lux/F1.6 (cz-b)"]
[null,null,"Elektroniczna migawka: od 1/25 do 1/100.000 sek"]
[null,null,"Temperatura pracy : -30°C do 65°C (dla modeli zewn.)"]
[null,null,"Funkcja Pan 360 st. Funkcja Tilt z Auto Flip automatycznie obracająca obraz o 180 stopni przy przejściu przez najniższy punkt trasy"]
[null,null,"Slot na kartę pamięci SDHC do 32GB"]
[null,null,"Pełna zgodność z rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi platformy Tru Vision"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-1102","Kamera PTZ TruVision™ 1.3 MPx (1280x960 @25 fps), 1/3'' CMOS, wewnętrzna IP54, wandaloodporna kopuła IK10, montaż sufitowy,  pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 20X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, PoE+/24Vac",6082,"MTO"]
[null,"TVP-1104","Kamera PTZ TruVision™ 2 MPx (1920x1080 @25 fps), 1/3'' CMOS, zewnętrzna IP66, wandaloodporna kopuła IK10, montaż ścienny,  pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 20X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, PoE+/24Vac",8109,"MTO"]
[null,"TVP-1105","Kamera PTZ TruVision™ 2 MPx (1920x1080 @25 fps), 1/3'' CMOS, wewnętrzna IP54, wandaloodporna kopuła IK10, montaż sufitowy,  pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 20X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, PoE+/24Vac",8109,"MTO"]
[null,"TVP-1122","Kamera PTZ TruVision™ 2 MPx (1920x1080 @ 25 fps), 1/3'' CMOS, zewnętrzna IP66, pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 30X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, wbudowany promiennik IR o zasięgu do 150m, Hi-PoE+/24Vac",10393,"MTS"]
[null,"TVP-5101","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, wewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 30m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 4X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE/12VDC,  analityka obrazu",1554,"MTO"]
[null,"TVP-5102","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP66, montaż scienny, sufitowy, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 150m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC, analityka obrazu",5040,"MTO"]
[null,"TVP-5103","Kamera PTZ TruVision 3 MPX, zewnętrzna IP66, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 50m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/12VDC, zaawansowana analityka obrazu",5670,"MTO"]
[null,"TVP-5104","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP67, wandaloodporna IK10, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 24X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC, zaawansowana analityka obrazu",8400,"MTO"]
[null,"TVP-5105","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP66, wandaloodporna IK10, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 200m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 36X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/24VAC, zaawansowana analityka obrazu",11760,"MTO"]
[]
[null,"1.1.1.1","Akcesoria montażowe do kamer zintegrowanych PTZ IP"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",546,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",420,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",420,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer serii Legend/Ultraview PTZ w wersji zewnętrznej",672,"MTS"]
[null,"TVP-CBB","Puszka montażowa do kamer TruVision PTZ TVP-5103",1315,"MTO"]
[null,"TVP-CCBWM","Uchwyt ścienny z adapterem do kamer TruVision PTZ TVP-5103",1419,"MTO"]
[null,"TVP-CFM","Uchwyt do montażu w suficie podwieszanym do kamer TruVision PTZ TVP-5103",675,"MTO"]
[null,"TVP-CWM","Uchwyt ścienny wewnętrzny do kamer TruVision PTZ TVP-5101",735,"MTO"]
[]
[null,"1.1.1.2","Zapasowe kopuły do kamer zintegrowanych PTZ IP"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"UVB-2206","Kopuła przeźroczyysta 6\"  do kamer  PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",82,"MTO"]
[null,"UVB-2207","Kopuła przyciemniana 6\"  do kamer  PTZ PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",82,"MTO"]
[null,"UVB-2422","Kopuła przeźroczyysta 6\" wzmocniona  do kamer PTZ  TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",151,"MTO"]
[null,"UVB-2103","Kopuła przyciemniana 5\"  do kamer  PTZTVP-1102, TVP-1103,TVP-2102, TVP-2103",69,"MTO"]
[null,"UVB-2122","Kopuła przeźroczysta 6\" wzmocniona  do kamer PTZ TVP-1102, TVP-1103,TVP-2102, TVP-2103",138,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.2","Kamery TruVision™ IP w obudowie standardowej"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVC-5401","Kamera standardowa TruVision IP, H.265/H.264, 2.0MPx, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",3288,"MTO"]
[null,"TVC-5402","Kamera standardowaTruVision IP, H.265/H.264, 3.0MPx, WDR, pełny tryb D/N, automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",2794,"MTO"]
[null,"TVC-5403","Kamera standardowa TruVision IP, H.265/H.264, 5.0MPx, DWDR, pełny tryb D/N,  automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe,  BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",3063,"MTO"]
[]
[null,"1.1.2.1","Obiektywy do kamer megapikselowych (HD) 1.3MPX-5MPX"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-2","Obiektyw do kamer 3 Mpx, 1/3\" 2.8-8mm F1.2, przysłona ręczna",519,"MTO"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",588,"MTS"]
[null,"YV2.8x2.8SR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 3 Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.3, Auto Iris DC",1075,"MTO"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",865,"MTO"]
[null,"DV3.4X3.8SA-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 3.8-13 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.4-F360",819,"MTO"]
[null,"DV3.8x4SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 4- 15.2mm, D/N, Auto Iris DC, F1.5-F360",1393,"MTO"]
[null,"DV10X8SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 8-80 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.6-F360",2327,"MTO"]
[null,"TVL-001","Obiektyw TruVision 3 MPX, 2.7 - 12mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.2, format obrazu 1/2.7\", automatyczne sterowanie przesłony (Auto-iris), dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 3 MPX (nie dla kamer standardowych serii TruVision z technologią Super Low Light)",873,"MTO"]
[null,"TVL-002","Obiektyw TruVision 3 MPX, 5 - 50mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.7,  format obrazu 1/2.7\", automatyczne sterowanie przesłony (Auto-iris), dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 3 MPX (nie dla kamer standardowych serii TruVision z technologią Super Low Light)",1272,"MTO"]
[null,"TVL-003","Obiektyw TruVision 8 MPX, 3.8 - 16mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości 4 MPX do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",1402,"MTO"]
[null,"TVL-004","Obiektyw TruVision 8 MPX, 11 - 40mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",2094,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.2.2","Uchwyty do kamer standardowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",798,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.3","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem stałoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-5301","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, obiektyw 4mm @ F2.0, analityka obrazu, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 25m, IP66, PoE / 12VDC",761,"MTS"]
[null,"TVB-5302","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 4 MPx, obiektyw 4mm @ F2.0, analityka obrazu, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 25m, IP66,  PoE / 12VDC",814,"MTS"]
[null,"TVB-5501","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 3MPX,obiektyw 4mm @ F2.0, technologia Low-Light, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, IP67, PoE / 12VDC",840,"MTO"]
[null,"TVB-5502","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 8MPX/4K,obiektyw 4mm @ F2.0, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, IP67, PoE / 12VDC",1302,"MTO"]
[]
[null,"1.1.4","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym"]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-5303","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm zmiennoogniskowy, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, analityka obrazu, IP66, PoE / 12VDC",1488,"MTS"]
[null,"TVB-5304","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 4 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm zmiennoogniskowy, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, analityka obrazu, IP66, PoE / 12VDC",1713,"MTS"]
[null,"TVB-5305","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, obiektyw 2.8-12mm, motor-zoom + auto-focus, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP67",1529,"MTS"]
[null,"TVB-5306","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, 4 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm, motor-zoom + auto-focus,pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP67",1747,"MTS"]
[null,"TVB-5401","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light,  WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4491,"MTS"]
[null,"TVB-5402","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 8 - 32mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light,  WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 80m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4802,"MTO"]
[null,"TVB-5403","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66 ",3842,"MTS"]
[null,"TVB-5404","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 8 - 32mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 80m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66 ",4646,"MTS"]
[null,"TVB-5405","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 5.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4724,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.5","Kamery TruVision™ IP w obudowie zewnętrznej kopułowej z IR LED i obiektywem stałoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-5301","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 15m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP66, PoE / 12VDC, BNC",779,"MTS"]
[null,"TVD-5302","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 4 MPx, 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 15m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP66, PoE / 12VDC, BNC",820,"MTS"]
[null,"TVD-5501","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 3MPX, 2.8mm, technologia Low-Light, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP67,IK10, PoE / 12VDC, BNC",882,"MTS"]
[null,"TVD-5502","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 8MPX/4K, 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP67,IK10, PoE / 12VDC, BNC",1302,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.6","Kamery TruVision™ IP w obudowach kopułowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-5303","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm zmiennoogniskowy, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP66, PoE / 12VDC, BNC",1506,"MTS"]
[null,"TVD-5304","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 4 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm zmiennoogniskowy, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP66, PoE / 12VDC, BNC",1652,"MTS"]
[null,"TVD-5305","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 2MPX, obiektyw 2.8 - 12mm, motor-zoom + auto-focus, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Audio, Alarm, Micro SD/SDHC/SDXC slot, IP67, IK10, PoE (802.3-af)/12VDC",1546,"MTS"]
[null,"TVD-5306","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 4MPX, obiektyw 2.8 - 12mm, motor-zoom + auto-focus, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Audio, Alarm, Micro SD/SDHC/SDXC slot, IP67, IK10, PoE (802.3-af)/12VDC",1688,"MTS"]
[null,"TVD-5307","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, 2 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm zmiennoogniskowy, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP66, PoE / 12VDC, BNC, czarny kolor obudowy",1428,"MTO"]
[null,"TVD-5401","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 2.0 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",3807,"MTO"]
[null,"TVD-5402","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 3.0 MPx , obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",3288,"MTS"]
[null,"TVD-5403","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 5.0 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, DWDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",4031,"MTO"]
[null,"TVD-5404","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4707,"MTS"]
[null,"TVD-5405","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, 2.0MPx, obiektyw 8 - 32mm  motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4975,"MTO"]
[null,"TVD-5406","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4291,"MTS"]
[null,"TVD-5407","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 8 - 32mm  motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4621,"MTS"]
[null,"TVD-5408","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 5.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, DWDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4680,"MTO"]
[]
[null,"1.1.7.1","Uchwyty do kamer kopułowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",69,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",95,"MTO"]
[null,"TVD-M-PMA","Adapter do montażu na słupie, zgodny z TVD-SNB",147,"MTS"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",173,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",151,"MTS"]
[null,"TVD-M2-PNDT","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (podkładka dystansowa) (56cm)",261,"MTO"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",108,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",72,"MTS"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",34,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",260,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",84,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",84,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",84,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",84,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",84,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",55,"MTS"]
[null,"TVD-VFM","Adapter montażowy do sufitów podwieszanych dla kamer kopułowych TruVision",92,"MTO"]
[null,"TVB-2G-AD","Adapter montażowy do uchwytu LWB dla kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",63,"MTO"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",55,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.8","Kamery TruVision™ IP w niskoprofilowej zewnętrznej wandaloodpornej obudowie kopułowej"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVW-5301","Kamera niskoprofilowa TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, wandaloodporna IK8, zepełny tryb D/N, WDR, obiektyw 2mm @ F2.0, wbudowany mikrofon, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, PoE / 12VDC, IP66, , szara",1012,"MTS"]
[null,"TVW-5302","Kamera niskoprofilowa TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, wandaloodporna IK8, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 10m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, wbudowany mikrofon, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, PoE / 12VDC, IP66, szara",1012,"MTS"]
[null,"TVW-5303","dmin",1012,"MTS"]
[null,"TVW-5304","Kamera niskoprofilowa TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, wandaloodporna IK8, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 10m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, wbudowany mikrofon, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, PoE / 12VDC, IP66, czarna",1012,"MTS"]
[null,"TVW-5305","Kamera niskoprofilowa TruVision, 4 MPx, zewnętrzna, wandaloodporna IK8, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 10m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, wbudowany mikrofon, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, PoE / 12VDC, IP66, szara",1142,"MTS"]
[]
[null,"1.1.9.1","Uchwyty do kamer niskoprofilowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-CB2","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowach kopułowych niskoprofilowych,",87,"MTS"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",277,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",173,"MTS"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",104,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",61,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.10","Kamery TruVision™ IP kopułowe (typu Turret)"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVT-5301","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66, szara",839,"MTS"]
[null,"TVT-5302","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  biała",839,"MTS"]
[null,"TVT-5303","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 2 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  czarna",839,"MTS"]
[null,"TVT-5304","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 4 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  szara",917,"MTS"]
[null,"TVT-5305","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 4 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  biała",917,"MTS"]
[null,"TVT-5306","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 4 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 2.8mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  czarna",917,"MTS"]
[null,"TVT-5307","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 4 MPx, zewnętrzna, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, obiektyw 4mm @ F2.0, PoE / 12VDC, IP66,  biała",949,"MTO"]
[null,"TVT-5501","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 3 MPx, zewnętrzna, H.265/H.264, obiektyw 4mm, technologia Low-Light, pełtny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",840,"MTS"]
[null,"TVT-5502","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 8 MPx/4K, zewnętrzna, H.265/H.264, obiektyw 4mm,pełtny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1344,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.11","Kamery TruVision™ IP o kącie widzenia 360°"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVF-1101","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0 MPx, PAL, WDR, 1.19mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC",2960,"MTS"]
[null,"TVF-1102","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL,  WDR, 1.19mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC, IP66",3203,"MTS"]
[null,"TVF-1103","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0 MPx, PAL, DWDR, 1.27mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC",3974,"MTS"]
[null,"TVF-1104","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL, DWDR, 1.27mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC, IP66",4379,"MTS"]
[null,"TVF-1105","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0 MPx, PAL, WDR, 1.19mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC,biała",2960,"MTO"]
[null,"TVF-1106","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL,  WDR, 1.19mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC, IP66, biała",3203,"MTO"]
[null,"TVF-1107","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0 MPx, PAL, DWDR, 1.27mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC,biała",3974,"MTO"]
[null,"TVF-1108","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL, DWDR, 1.27mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE (803.af) /12VDC, IP66, biała",4379,"MTO"]
[]
[null,"1.1.11.1","Akcesoria montażowe do kamer  IP o kącie widzenia 360°"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVF-BBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° sufitowy, wbudowany przepust kablowy, wykonanie metalowe, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",71,"MTS"]
[null,"TVF-WBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° naścienny, wbudowany przepust kablowy, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",71,"MTS"]
[null,"TVF-CBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° do sufitów podwieszanych (zgodny z uchwytami TVD-PPB oraz TVD-SNB)",71,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.12","Kamery TruVision™ IP w obudowach dyskretnych"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVA-1101","Kamera dyskretna TruVision (moduł kamery), 1.3MPx, PAL, WDR, pełny tryb D/N, pojedyncze złącze obiektywu, audio, alarm, złącze SD/SDHC, Analityka obrazu, PoE (803.af) /12VDC",1290,"MTS"]
[null,"TVL-0101","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, pinhole, 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",454,"MTS"]
[null,"TVL-0102","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",454,"MTS"]
[null,"TVL-0103","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, cylinder, 4mm@ F2.3, przewód 2m",454,"MTO"]
[null,"TVL-0104","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, pinhole, 3.7mm@ F2.3, przewód 8m",519,"MTO"]
[null,"TVL-0105","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 8m",519,"MTS"]
[null,"TVL-0106","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, cylinder, 4mm@ F2.3, przewód 8m",519,"MTO"]
[null,"TVL-0107","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 2.0mm, przewód  2m",519,"MTO"]
[null,"TVL-0108","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, Cylinder, 2.0mm, przewód 2m",519,"MTO"]
[null,"TVL-0109","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 2.0mm, przewód  8m",519,"MTO"]
[null,"TVL-0110","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, Cylinder, 2.0mm, przewód 8m",519,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.13","Kamery TruVision™ IP WIFI"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-8101","Kamera TruVision 1080p NTSC/PAL, WIFI, zewnętrzna tubowa, szara, pełny tryb D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 20m IR, 4mm, PoE/12VDC ",1134,"MTS"]
[null,"TVQ-8101","Kamera TruVision 1080p, NTSC/PAL, WIFI, wewnętrzna typu desktop, biała, pełny tryb D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, Audio, 10m IR, 2.0mm @F2.0, PoE/12VDC ",1028,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.14","Kamery termowizyjne TruVision™ IP"]
[null,null,"Kompresja H.265"]
[null,null,"Niechłodzony czujnik termiczny"]
[null,null,"Duży zasięg detekcji obiektów"]
[null,null,"Klasa środowiskowa IP66 do instalacji zewnętrznej"]
[null,null,"50 fps"]
[null,null,"Wbudowana analityka do ochrony obwodowej"]
[null,null,"Wyjście video: 2x IP + 1 analogowe"]
[null,null,"Zasilanie PoE"]
[null,null,"Obsługa kart SD"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-5701","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 384x288, obiektyw stałoogniskowy 15mm, H265, True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC/24VAC",15540,"MTO"]
[null,"TVB-5702","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 384x288, obiektyw stałoogniskowy 35mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC/24VAC",21000,"MTO"]
[null,"TVB-5706","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 640x512, obiektyw stałoogniskowy 15mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, zaawansowana analityka obrazu oraz detekcja pożaru, POE (803.af) /12VDC/24VAC",28560,"MTO"]
[null,"TVB-5707","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 640x512, obiektyw stałoogniskowy 25mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, zaawansowana analityka obrazu oraz detekcja pożaru, POE (803.af) /12VDC/24VAC",28560,"MTO"]
[]
[]
[]
[null,"1.1.15","Kamery w obudowach nierdzewnych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-5801","Kamera tubowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 3.8-16mm, True D/N, WDR, H.265, 50M IR, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, 24 VAC, IP67",9744,"MTO"]
[null,"TVB-5802","Kamera tubowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 11-40mm, True D/N, WDR, H.265, 100M IR,  gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, 24 VAC, IP67",10290,"MTO"]
[null,"TVD-5801","Kamera kopułowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 2.8-12mm, True D/N, WDR, H.265, 30M IR, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, PoE(802.3at) lub 12VDC /24 VAC, IP67",8392,"MTO"]
[null,"TVP-5201","Kamera kopułowa PTZ TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light, montaż ścienny lub wiszący, True D/N, WDR,  IR Cut, H.264, ONVIF/PSIA, 23X zoom optyczny, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, HI-PoE/24VAC IP67, IK10",15120,"MTO"]
[]
[null,"1.1.16.1","Akcesoria montażowe do kamer w obudowach nierdzewnych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamer TVB-5801, 5802",1008,"MTO"]
[null,"TVP-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery PTZ TVP-5201",1260,"MTO"]
[null,"TVP-PAS","Wiszący uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery PTZ TVP-5201",1218,"MTO"]
[null,"TVD-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery kopułowej TVD-5801",2184,"MTO"]
[null,"TVJ-JBS","Puszka rozgałeźna ze stali nierdzewnej",1260,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™i AKCESORIA"]
[]
[null,"1.2.2","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN11"]
[null,null,"Możliwość zapisu obrazów w rozdzielczości SD i HD"]
[null,null,"Obsługa do 4/8/16 strumieni IP wideo; wydajność 40/80/160Mbps dla strumieni przychodzących"]
[null,null,"Dowolny przydział pasma do kanału wideo ograniczony wydajnością rejestratora"]
[null,null,"Dyski w zależności do modelu od 1TB do 6TB"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer IP  produkcji UTC i innych producentów"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowych"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Wspierane rozdzielczości zależne od kompatybilnych kamer od 640x480 (VGA) do 4K (8MPX)"]
[null,null,"Zapis w trybie ciągłym lub zdarzeń z kamer IP sterowany poprzez detekcję ruchu w kamerze lub wejścia alarmowe rejestratora "]
[null,null,"Obraz wideo zapisany w formacie zależnym od źródła (MJPEG, H.264, H.265)"]
[null,null,"Wersje z  wbudowanymi gniazdami Ethernet do podłączania kamer-do 8 gniazd do bezpośredniego przyłączenia kamer"]
[null,null,"4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe"]
[null,null,"2 Interfejsy USB "]
[null,null,"Złącza do podłączenia 2 niezależnych monitorów HDMI/VGA"]
[null,null,"Wejście/wyjście audio (mozliwość podłączenia głośników i mikrofonu)"]
[null,null,"Standardowa wielkość umożliwiająca montaż w szafie rakowej 19” (dla wersji 8/16 kanałowej) "]
[null,null,"Współpraca z aplikacją TRuVision Navigator (od wersji 8.0) oraz TVRmobile Software na Android i iPhone"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVN-1104c-1T","TruVision NVR 11, 4 kanły IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",1692,"MTS"]
[null,"TVN-1104c-2T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2023,"MTS"]
[null,"TVN-1104cS-1T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2207,"MTS"]
[null,"TVN-1104cS-2T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2537,"MTS"]
[null,"TVN-1108-2T","TruVision NVR 11, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",2574,"MTO"]
[null,"TVN-1108-4T","TruVision NVR 11, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3861,"MTO"]
[null,"TVN-1108S-2T","TruVision NVR 11, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3494,"MTS"]
[null,"TVN-1108S-4T","TruVision NVR 11, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4780,"MTS"]
[null,"TVN-1116-2T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",2856,"MTO"]
[null,"TVN-1116-4T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4116,"MTO"]
[null,"TVN-1116-6T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5368,"MTO"]
[null,"TVN-1116S-2T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3780,"MTS"]
[null,"TVN-1116S-4T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5040,"MTO"]
[null,"TVN-1116S-6T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",6288,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.3","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN22/TVN22P H.265"]
[null,null,"Możliwość zapisu obrazów w czsie rzeczywistym w rozdzielczościach SD i HD"]
[null,null,"Obsługa do 8/16/32/64 strumieni IP wideo; wydajność 80/160/256/320 Mbps dla strumieni przychodzących"]
[null,null,"Dyski do 24TB (TVN 22/TVN 22S) oraz do 48TB (TVN 22P) "]
[null,null,"Obsługa RAID 0,1,5,6,10"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowychdo 8Mpx (4K)"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Dwa niezalezne interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet"]
[null,null,"Zapis w trybie ciągłym lub zdarzeń z kamer IP sterowany poprzez detekcję ruchu w kamerze lub wejścia alarmowe rejestratora "]
[null,null,"Modele z PoE: TVN 22S (8 lub 16 portów PoE+  max. 30W dla portu) "]
[null,null,"8/16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe"]
[null,null,"Złącza do podłączenia 3 niezależnych monitorów HDMI/VGA/BNC"]
[null,null,"Wejście/wyjście audio (mozliwość podłączenia głośników i mikrofonu)"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem KTD-405U i TVK-800"]
[null,null,"Standardowa wielkość umożliwiająca montaż w szafie rakowej (19”- 2U)"]
[null,null,"Współpraca z aplikacją truVision Navigator 6.0 SP1 lub nowszą oraz TVRmobile Software na Android i iPhone"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVN-2208-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",4715,"MTO"]
[null,"TVN-2208-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",5581,"MTO"]
[null,"TVN-2208-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7311,"MTO"]
[null,"TVN-2208-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",9041,"MTO"]
[null,"TVN-2208-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",10772,"MTO"]
[null,"TVN-2208-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",12805,"MTO"]
[null,"TVN-2208-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",15790,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2216-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5234,"MTO"]
[null,"TVN-2216-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",6100,"MTO"]
[null,"TVN-2216-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7830,"MTO"]
[null,"TVN-2216-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",9560,"MTO"]
[null,"TVN-2216-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",11291,"MTO"]
[null,"TVN-2216-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",13324,"MTO"]
[null,"TVN-2216-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",16309,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2232-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5970,"MTO"]
[null,"TVN-2232-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",6835,"MTO"]
[null,"TVN-2232-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",8565,"MTO"]
[null,"TVN-2232-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",10296,"MTO"]
[null,"TVN-2232-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",12026,"MTO"]
[null,"TVN-2232-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",14060,"MTO"]
[null,"TVN-2232-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",17044,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2208S-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5087,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",5952,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7683,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",9413,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",11144,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",13177,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",16162,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2216S-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",6446,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",7311,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",9041,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",10772,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",12502,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",14535,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",17520,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2216P-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",7311,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",8176,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",9907,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11637,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 2U",13367,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",15401,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",16828,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-32T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",20289,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-36T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",24355,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-42T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",27340,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-48T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",30325,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2232P-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",9431,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",10296,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",12026,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",13757,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",15487,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",17520,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18948,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-32T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",22409,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-36T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",26475,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-42T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",29460,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-48T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",32445,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-64T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",44520,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVN-2264P-4T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11291,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-8T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",13021,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-12T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",14752,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-16T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",16482,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-18T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18515,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-24T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",19943,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-32T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",23404,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-36T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",27470,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-42T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",30455,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-48T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",33440,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-64T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",46200,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.4","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN71"]
[null,null,"Sieciowy rejestrator IP"]
[null,null,"Obsługa 128 kanałów"]
[null,null,"Pasmo wejściowe do 576Mbps"]
[null,null,"Obsługa RAID 0/1/5/6/10"]
[null,null,"Cztery interfejsy sieciowe 1Gbps (2x RJ45 + 2x SFP)"]
[null,null,"Wbudowana pojemność w zależności od modelu i obsługi RAID od 16 do 96TB"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer IP  produkcji UTC i innych producentów"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowych do12 Mpix"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Dwa redundantne zasilacze"]
[null,null,"16 wejść alarmowyc, 4 wyjścia przekaźnikowe"]
[null,null,"Praca w trybie hot-spare"]
[null,null,"Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku eSATA"]
[null,null,"Możliwość obslugi zewnętrznych repozytoriów SAN/NAS"]
[null,null,"Możliwość montażu w szafie RACK (3U)"]
[null,null,"Brak licencjonowania kanałów IP"]
[null,null,"Integracja z OnGuard, Advisor Management, Mastermind"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVN-7101-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16TB HDD, obudowa 3U",26880,"MTO"]
[null,"TVN-7101-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32TB HDD, obudowa 3U",33600,"MTO"]
[null,"TVN-7101-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48TB HDD, obudowa 3U",40320,"MTO"]
[null,"TVN-7101-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64TB HDD, obudowa 3U",47040,"MTO"]
[null,"TVN-7101-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72TB HDD, obudowa 3U",50400,"MTO"]
[null,"TVN-7101-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96TB HDD, obudowa 3U",60480,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",28896,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",37632,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",46368,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",55104,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",59472,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",72576,"MTO"]
[null,"TVN-7001-FAN","Zapasowa sekcja wentylatorów do rejestratora TruVision TVN71",1680,"MTO"]
[null,"TVN-7001-PS","Zapasowy zasilacz wewnętrzny do rejestratora TruVision TVN71",1008,"MTO"]
[]
[null,"1.2.5","Akcesoria do Rejestratorów IP z serii TVN11/TVN22/TVN71"]
[]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","Cena netto:"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",2520,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB do rejestratorów TruVision TVN71 (dedykowane do wersji RAID)",3360,"MTO"]
[null,"TVN-HDD-6TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB dla rejestratorów Truvision",3780,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-6TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB do rejestratorów TruVision TVN71 (dedykowane do wersji RAID)",3948,"MTO"]
[null,"TVN-HDD-8TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 8TB dla rejestratorów Truvision (TVN 22P i TVN 71)",4620,"MTO"]
[null,"TVR-MOUSE-1","Dodatkowa (zapasowa) mysz do rejestratorów TruVision™",216,"MTO"]
[null,"TVR-REMOTE-1","Dodatkowy (zapasowy) pilot IR do rejestratorów TruVision™",424,"MTO"]
[null,"TVR-DVD-1","Zewnętrzny napęd DVD do rejestratorów cyfrowych Truvision",672,"MTO"]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",424,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.6","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ Truvsion"]
[null,null,"Współpraca z rejestratorami rodzin NVR i DVR, dekoderami i kamerami IP"]
[null,null,"Sterowanie PTZ"]
[null,null,"Wyświetlanie obrazu z kamer IP na wbudowanym ekranie LCD "]
[null,null,"Wyświeltanie OSD rejestratorów "]
[null,null,"Sterowanie wyjściami monitorów w rejestratorach "]
[null,null,"Pełne zarządzanie presetami i trasami"]
[null,null,"7” wyświetlacz dotykowy "]
[null,null,"4-osiowy joystick"]
[null,null,"Wsparcie dla zasilania \tPoE-"]
[null,null,"W komplecie z piórkiem dotykowym"]
[null,null,"Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVK-800","Pulpit sterujący z wyświetlaczem kolorowymi i joystickiem do sterowania P/T/Z,12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów",4828,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.2.7","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ"]
[]
[]
[null,null,"Opis:","Cena netto:"]
[null,"KTD-405U","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów",5606,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.2.8","Pulpit sterujący wspierany przez oprogramowanie TruVision Navigator"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny TVR, TVN, DVSR, SymDec/Symsafe, DVMRe, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 3 monitorów na jednej stacji PC","Gratis"]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",5624,"MTS"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266"]
[]
[]
[null,"1.3","Sprzętowe kodery/dekodery H.264"]
[null,null,"Koder:pozwala na podłączenie kamer analogowych do systemu z kamerami IP"]
[null,null,"Dekoder:pozwala na podłączenie dodatkowych monitorów/stanowisk obserwacyjnych do systemu z kamerami IP"]
[null,null,"Kompatybilne z serią urządzeń TruVision i oprogamowaniem TruVision Navigator"]
[null,null,"Rozdzielczość dla wejść kamer zgodna z 960H, 4CIF, 2CIF, CIF oraz QCIF"]
[null,null,"Dekoder:obsługa monitorów o rodzielczości Full HD, podział na 16, funkcje quad i sekwencja"]
[null,null,"Wielopoziomowy system zabezpieczeń"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVE-110","Koder sprzętowy Truvision, 1-kanałowy, 960H, Audio, Alarm, RS-485, PoE (803.AF) /12VDC,niewielka obudowa",905,"MTS"]
[null,"TVE-410","Koder sprzętowy Truvision, 4-kanałowy, 960H, Audio, Alarm, RS-485, PoE (803.AF) /12VDC, niewielka obudowa",1417,"MTS"]
[null,"TVE-810","Koder sprzętowy Truvision, 8-kanałowy, 960H, Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, obudowa desktop, możliwość montażu RACK (wymaga TVE-RMB)",2031,"MTS"]
[null,"TVE-1610","Koder sprzętowy Truvision, 16-kanałowy, 960H, Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, obudowa desktop 19\", możliwość montażu RACK (wymaga TVE-RMB)",3386,"MTO"]
[null,"TVE-DEC11","Dekoder sprzętowy Truvision, wyświetlanie w podziale 1/2/4/9/16, wyjścia VGA i HDMI (FullHD), BNC (960H), Audio, Alarm, 12VDC",3543,"MTS"]
[null,"TVE-RMB","Uchwyt d montażu w szafie RACK, kompatybilny z koderami TVE-410/810",104,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.4","MONITORY I AKCESORIA"]
[]
[null,"1.4.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVM-2002","Monitor TRUVISION 20\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1512,"MTO"]
[null,"TVM-2202","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1764,"MTO"]
[null,"TVM-2212","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1428,"MTO"]
[null,"TVM-2402","Monitor TRUVISION 24\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2184,"MTO"]
[null,"TVM-2702","Monitor TRUVISION 27\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2772,"MTO"]
[null,"TVM-3202","Monitor TRUVISION 32\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",3528,"MTO"]
[null,"TVM-4002","Monitor TRUVISION 40\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",5880,"MTO"]
[]
[null,"1.4.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",91,"MTS"]
[null,"FPMA-W75","Uchwyt ścienny  (1 przegub,regulacja w pionie),czarny, 10-21\" ",195,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",242,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",394,"MTS"]
[null,"FPMA-D960","Uchwyt stołowy ,czarny, 10-26\"",415,"MTO"]
[null,"FPMA-D960D","Uchwyt stołowy dla 2 monitorów ,czarny, 10-24\"",662,"MTS"]
[null,"LED-W140","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 23-47\" ",216,"MTS"]
[null,"LED-W240","Uchwyt ścienny (pochylany), czarny,  23-47\" ",238,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",459,"MTS"]
[null,"FPMA-C400SILVER","Uchwyt sufitowy (długość : 64-105 cm),srebrny,22-52\" ",848,"MTS"]

{"sheet":"CCTV Analog","index":7,"n_rows":310,"n_cols":5,"rows_kept":310,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,2,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI ANALOGOWEJ (PAL)"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://firesecurityproducts.com/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"HLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[]
[]
[null,"2.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE  P/T/Z  I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.1.1","Kamery zintegrowane serii TruVision PTZ HD-TVI"]
[]
[null,null,"Parametry kamer zintegrowanych serii TruVision PTZ HD-TVI"]
[null,null,"Wysoka rozdzielczość1080p"]
[null,null,"Kamera dualna, CMOS 1/3\", zoom optyczny 30x, cyfrowy 16x,"]
[null,null,"2 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe (przekaźnikowe)"]
[null,null,"Szybkość obrotu do 300°/s Pan/Preset , do 200°/s Tilt/ Preset"]
[null,null,"256 presetów, 8 tras, 4 trasy typu shadow, 24 maski prywatności"]
[null,null,"Pełny tryb D/N (Mechaniczny filtr IR), DWDR, 3D DNR, "]
[null,null,"Obiektyw: 4mm (wide) do 120mm (tele); F1.6 - 4.4"]
[null,null,"Czułość: 0.02Lux @(F1.6,AGC ON) Kolor, 0.002Lux @(F1.6,AGC ON) CZ/B"]
[null,null,"Elektroniczna migawka: od 1/1 do 1/10.000 sek"]
[null,null,"Temperatura pracy : -30°C do 65°C (dla modeli zewn.); -10°C do 50°C (dla modeli wewn.)"]
[null,null,"Funkcja Pan 360 st. Funkcja Tilt z Auto Flip automatycznie obracająca obraz o 180 stopni przy przejściu przez najniższy punkt trasy"]
[null,null,"Pełna zgodność z rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi platformy TruVision"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-2401","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 30X, DWDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",6878,"MTO"]
[null,"TVP-2402","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI,  PAL, 1080P, 30X, DWDR, montaż ścienny / w suficie podwieszanym, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP54, PAL",6878,"MTS"]
[null,"TVP-2403","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 30X, IR LED 150m, DWDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",7744,"MTS"]
[]
[null,"2.1.2","Akcesoria do kamer zintegrowanych serii TruVision PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",546,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",420,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",420,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer PTZ w wersji zewnętrznej",672,"MTS"]
[]
[null,"2.1.3","Zapasowe kopuły do kamer zintegrowanych PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"UVB-2206","Kopuła przeźroczyysta 6\"  do kamer  PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",82,"MTO"]
[null,"UVB-2207","Kopuła przyciemniana 6\"  do kamer  PTZ PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",82,"MTO"]
[null,"UVB-2422","Kopuła przeźroczyysta 6\" wzmocniona  do kamer PTZ  TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",151,"MTO"]
[null,"UVB-2103","Kopuła przyciemniana 5\"  do kamer  PTZTVP-1102, TVP-1103,TVP-2102, TVP-2103",69,"MTO"]
[null,"UVB-2122","Kopuła przeźroczysta 6\" wzmocniona  do kamer PTZ TVP-1102, TVP-1103 ,TVP-2102, TVP-2103",138,"MTO"]
[]
[null,"2.2","KAMERY STANDARDOWE I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.2.1","Kamery standardowe (bez obiektywów)"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVC-2401","Kamera standardowa Truvision HD-TVI,1080P, PAL, C/CS, pełny tryb D/N, WDR,dualne wyjście 960H/ HD-TVI , sterowanie OSD przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC",822,"MTS"]
[]
[null,"2.2.2","Obiektywy do kamer standardowych (SD)"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-2","Obiektyw do kamer 3 Mpx, 1/3\" 2.8-8mm F1.2, przysłona ręczna",519,"MTO"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",588,"MTS"]
[null,"YV2.8x2.8SR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 3 Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.3, Auto Iris DC",1075,"MTO"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",865,"MTO"]
[null,"DV3.4X3.8SA-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 3.8-13 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.4-F360",819,"MTO"]
[null,"DV3.8x4SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 4- 15.2mm, D/N, Auto Iris DC, F1.5-F360",1393,"MTO"]
[null,"DV10X8SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 8-80 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.6-F360",2327,"MTO"]
[]
[null,"2.2.3","Obudowy i uchwyty do kamer standardowych"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",798,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.3","KAMERY ANALOGOWE DYSKRETNE, KOPUŁKOWE, TUBOWE I AKCESORIA"]
[]
[]
[null,"2.3.1","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach tubowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVB-2401","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie tubowej, wyjście HD-TVI, 3.6mm, pełny tryb D/N, DWDR, 20m IR, 12VDC, IP66",236,"MTS"]
[null,"TVB-2402","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie tubowej, wyjście analogowe 960H oraz HD-TVI, 2.8 -12mm, pełny tryb D/N, DWDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",638,"MTS"]
[null,"TVB-2403","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudowie tubowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 3.6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, 12VDC, IP66",544,"MTS"]
[null,"TVB-2404","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudowie tubowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 - 12mm, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",843,"MTS"]
[null,"TVB-2405","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66",866,"MTS"]
[null,"TVB-2406","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.5 do 50mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66",1221,"MTS"]
[null,"TVB-2407","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie tubowej, ob3,6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66",437,"MTS"]
[null,"TVB-2408","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie tubowej, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66 ",874,"MTS"]
[null,"TVB-2409","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie tubowej ,5MPx, obiektyw 3.6mm, PAL",504,"MTS"]
[null,"TVB-2410","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie tubowej ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",966,"MTS"]
[]
[]
[]
[null,"2.3.2","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach kopułkowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-2401","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie kopułowej plastikowej, wyjście HD-TVI, 2.8mm, pełny tryb D/N, DWDR, 20m IR, 12VDC, IP66",236,"MTS"]
[null,"TVD-2402","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie kopułowej wandaloodpornej, wyjście analogowe 960H oraz HD-TVI, 2.8 -12mm, pełny tryb D/N, DWDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66, IK10",749,"MTS"]
[null,"TVD-2403","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudiwie kopułowej plastikowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, 12VDC, IP66",544,"MTS"]
[null,"TVD-2404","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudiwie kopułowej wandaloodpornej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 - 12mm, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",890,"MTS"]
[null,"TVD-2405","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66,IK10",945,"MTS"]
[null,"TVD-2406","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie kopułowej ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",1092,"MTS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.3.3","Kamery TruVision™ IP w niskoprofilowej zewnętrznej wandaloodpornej obudowie kopułowej"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVW-2401","Kamera niskoprofilowa TruVision, PAL, 1080P HD-TVI, zewnętrzna, wandaloodporna IK8, zepełny tryb D/N, WDR, IR do 10m, obiektyw 2,8mm, 12VDC, IP66, Sterowanie OSD przez przewód koncentryczny",550,"MTS"]
[]
[]
[]
[null,"2.3.4","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach typu turret"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVT-2401","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie kopułowej typu turret, ob3,6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66",487,"MTS"]
[null,"TVT-2402","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX  w obudowie kopułowej typu turret, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66 ",790,"MTS"]
[null,"TVT-2403","Kamera TruVision HD-TVI  w obudowie kopułowej typu turret ,5MPx, obiektyw 3.6mm, PAL",546,"MTO"]
[null,"TVT-2404","Kamera TruVision HD-TVI  w obudowie kopułowej typu turret ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",924,"MTO"]
[]
[null,"2.3.5","Uchwyty do kamer kopułowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",60,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",81,"MTO"]
[null,"TVD-M-PMA","Adapter do montażu na słupie, zgodny z TVD-SNB",127,"MTS"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",148,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",118,"MTS"]
[null,"TVD-M2-PNDT","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (podkładka dystansowa) (56cm)",224,"MTO"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",99,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",107,"MTS"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",35,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",268,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",87,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",87,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",87,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",87,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",87,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",55,"MTS"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",55,"MTS"]
[]
[null,"2.3.6","Uchwyty do kamer niskoprofilowych z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",277,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",173,"MTS"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",104,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",61,"MTO"]
[]
[null,"2.3.7","Zasilacze uniwersalne do kamer 12Vdc"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"PSU-3.5A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/3.5A",104,"MTS"]
[null,"PSU-5.0A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/5A",118,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.4","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™"]
[]
[null,"2.4.1","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR15HD"]
[]
[null,null,"Rejestrator hybrydowy z kompresją H.264 do 4/8/16 kanałów analogowych / IP (w zależności od modelu)"]
[null,null,"Możliwość zapisu sygnału wideo z kamer analogowych, 960H, HD-TVI (720P, 1080P, 3MPx, 5MPx) oraz IP"]
[null,null,"Zapis w czasie rzeczywistym do rozdzielczości Full HD"]
[null,null,"Analityka wideo dla kamer analogowych: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, wyjątek audio, zmiana scenerii, detekcja ruchu"]
[null,null,"Pojemność wewnętrzna do 12TB"]
[null,null,"Zapis redundantny na wielu dyskach (grupy HDD)"]
[null,null,"\tMożliwość odtwarzania w tył dla łatwiejszego wyszukiwania zdarzeń  "]
[null,null,"\tWyjścia wideo w formacie HDMI, VGA oraz BNC"]
[null,null,"Możliwość odtwarzania wstecz"]
[null,null,"\tSystem powiadomień e-mail"]
[null,null,"Archiwizacja USB"]
[null,null,"\tSterowanie PTZ poprzez panel przedni, mysz, pilota oraz pulpit TVK-800"]
[null,null,"\tW pełni kompatybilny z TruVision Navigator"]
[null,null,"Znak wodny w zapisanym materiale wideo"]
[null,null,"Technologia 'dual streaming' w celu optymalizacji pracy w sieciach IP"]
[null,null,"W komplecie: pilot zdalnego sterowania i mysz optyczna do obsługi rejestratora"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800"]
[null,null,"Zaawasowane funkcje diagnostyczne"]
[null,null,"Tryb wykrywania sabotażu wideo w postaci: odłączenia kamery, przecięcia przewodów, zamalowania, zakrycia obiektywu, zmiany ostrości obrazu, nagłej zmiany położenia kamery"]
[null,null,"Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45"]
[null,null,"Wsparcie funkcji V-stream"]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVR-1504CHD-1T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 1T HDD",1596,"MTS"]
[null,"TVR-1504CHD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 2T HDD",2100,"MTS"]
[null,"TVR-1504CHD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 4T HDD",3108,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVR-1508HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 2T HDD",2856,"MTS"]
[null,"TVR-1508HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 4T HDD",3864,"MTO"]
[null,"TVR-1508HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 8T HDD",5040,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVR-1516HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 2T HDD",4368,"MTS"]
[null,"TVR-1516HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 4T HDD",5376,"MTO"]
[null,"TVR-1516HD-6T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 6T HDD",6006,"MTO"]
[null,"TVR-1516HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 8T HDD",7392,"MTO"]
[null,"TVR-1516HD-12T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 12T HDD",9408,"MTO"]
[]
[null,"2.4.2","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR45HD"]
[]
[null,null,"Rejestrator hybrydowy z kompresją H.264 dla 8/16 kamer analogowych oraz H.265 dla 8/16 kamer IP"]
[null,null,"Analityka wideo dla kamer analogowych: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, wyjątek audio, zmiana scenerii, detekcja ruchu"]
[null,null,"Możliwość zapisu sygnału wideo z kamer analogowych, 960H, HD-TVI (5MPx) oraz IP (4MPx)"]
[null,null,"Zapis w czasie rzeczywistym rozdzielczości FullHD 1080P"]
[null,null,"Pojemność wewnętrzna do 24TB (dostęp do dysków przez uchylny panel przedni)"]
[null,null,"Zapis redundantny na wielu dyskach (grupy HDD)"]
[null,null,"Obsługa RAID 0,1,5,6,10"]
[null,null,"\tMożliwość odtwarzania w tył dla łatwiejszego wyszukiwania zdarzeń  "]
[null,null,"\tWyjścia wideo w formacie HDMI, VGA oraz BNC"]
[null,null,"Możliwość podłączenia zewnętrznego repozytorium via NAS i eSATA "]
[null,null,"Możliwość odtwarzania wstecz"]
[null,null,"\tSystem powiadomień e-mail"]
[null,null,"Archiwizacja USB"]
[null,null,"\tSterowanie PTZ poprzez panel przedni, mysz, pilota oraz pulpit TVK-800"]
[null,null,"\tW pełni kompatybilny z TruVision Navigator"]
[null,null,"Znak wodny w zapisanym materiale wideo"]
[null,null,"Technologia 'dual streaming' w celu optymalizacji pracy w sieciach IP"]
[null,null,"W komplecie: pilot zdalnego sterowania i mysz optyczna do obsługi rejestratora"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800"]
[null,null,"Zaawasowane funkcje diagnostyczne"]
[null,null,"Tryb wykrywania sabotażu wideo w postaci: odłączenia kamery, przecięcia przewodów, zamalowania, zakrycia obiektywu, zmiany ostrości obrazu, nagłej zmiany położenia kamery"]
[null,null,"Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45"]
[null,null,"Wsparcie funkcji V-stream"]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVR-4508HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 2T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",4788,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 4T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",5796,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-6T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 6T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",6804,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 8T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",7812,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-12T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 12T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",9828,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-16T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 16T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",11844,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-18T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 18T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",14322,"MTO"]
[null,"TVR-4508HD-24T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 8 kanałów, analityka wideo, 24T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",17766,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:"]
[null,"TVR-4516HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 2T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",5712,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 4T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",6720,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-6T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 6T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",7728,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 8T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",8736,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-12T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 12T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",10752,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-16T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 16T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",12768,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-18T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 18T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",15246,"MTO"]
[null,"TVR-4516HD-24T","Rejestrator hybrydowy TruVision, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF, 16 kanałów, analityka wideo, 24T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 1,5U",19194,"MTO"]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","Cena netto:"]
[null,"TVR-MOUSE-1","Dodatkowa (zapasowa) mysz do rejestratorów TruVision™",216,"MTO"]
[null,"TVR-REMOTE-1","Dodatkowy (zapasowy) pilot IR do rejestratorów TruVision™",424,"MTO"]
[null,"TVR-DVD-1","Zewnętrzny napęd DVD do rejestratorów cyfrowych Truvision",672,"MTO"]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",424,"MTO"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",2520,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-6TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB dla rejestratorów Truvision",3780,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.4.3","Oprogramowanie TruVision Navigator"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny TVR, TVN, DVSR, SymDec/Symsafe, DVMRe, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 3 monitorów na jednej stacji PC","Gratis"]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",5624,"MTS"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266"]
[]
[null,"2.4.4","Pulpity sterujące do rejestratorów / kamer PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVK-800","Pulpit sterujący z wyświetlaczem kolorowymi i joystickiem do sterowania P/T/Z,12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów",4828,"MTS"]
[null,"KTD-405U","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów",5606,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.3","MONITORY I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.3.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"TVM-2002","Monitor TRUVISION 20\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1512,"MTO"]
[null,"TVM-2202","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1764,"MTO"]
[null,"TVM-2212","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1428,"MTO"]
[null,"TVM-2402","Monitor TRUVISION 24\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2184,"MTO"]
[null,"TVM-2702","Monitor TRUVISION 27\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2772,"MTO"]
[null,"TVM-3202","Monitor TRUVISION 32\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",3528,"MTO"]
[null,"TVM-4002","Monitor TRUVISION 40\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",5880,"MTO"]
[]
[null,"2.3.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",91,"MTS"]
[null,"FPMA-W75","Uchwyt ścienny  (1 przegub,regulacja w pionie),czarny, 10-21\" ",195,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",242,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",394,"MTS"]
[null,"FPMA-D960","Uchwyt stołowy ,czarny, 10-26\"",415,"MTO"]
[null,"FPMA-D960D","Uchwyt stołowy dla 2 monitorów ,czarny, 10-24\"",662,"MTS"]
[null,"LED-W140","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 23-47\" ",216,"MTS"]
[null,"LED-W240","Uchwyt ścienny (pochylany), czarny,  23-47\" ",238,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",459,"MTS"]
[null,"FPMA-C400SILVER","Uchwyt sufitowy (długość : 64-105 cm),srebrny,22-52\" ",848,"MTS"]

{"sheet":"Network","index":8,"n_rows":145,"n_cols":5,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"URZĄDZENIA SIECIOWE"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://firesecurityproducts.com/bu/video"]
[]
[null,1,"Przełączniki przemysłowe i montowane na szynę DIN"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Zasilacz:"]
[null,"NS2051-4P/1T","Niezarządzalny przełącznik 5-portowy 10/100Base-T RJ45, w tym 4 x15,4W PoE (802.3af ), temp pracy -40-75°C; opcja redundantny zasilacz",1310,"PS48VDC240W-EU "]
[null,"NS2052-8P-2C","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy PoE+ 10/100Base-T RJ45 z dwoma portami SFP 10/100/1000, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48-56V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",2602,"PS48VDC240W-DIN"]
[null,"NS3050-8T","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-T, temp pracy -40 -75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC",1136,"613P-EU"]
[null,"NS3550-2T-8S","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 100/1000 SFP + 2porty 10/100/1000Base-T RJ45, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",2403,"PS48VDC65W-EU\nPS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3550-8T-2S","Zarządzalny przełącznik 8-Portowy 10/100/1000 Base-T RJ45 + 2 porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC, akceptuje SFP serii S25, S35",2403,"PS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3552-8P-2S","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 10/100/1000Base-T RJ45, w tym 8 x 30W PoE+ (802.3af/at) + 2porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",4150,"PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3553-4P-1T-2S","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 4-Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Ultra 60W, dwa porty SFP 10/100/1000Base-X, jeden port uplink 10/100/1000Base-T RJ-45, temp. -40~75℃, zasilanie 52 do 56 VDC",4163]
[null,"NS3562-8P-2S","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE+ (IEEE802.3af/at), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. pracy -40-75°C, zasilanie 52 do 56 VDC, płaska obudowa naścienna",4447,"PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3552-16P-2T-2S","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 16-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE+ ( IEEE802.3af/at), 2-Porty 100/1000 SFP oraz 2-Porty 100/1000 RJ45, temp. pracy-40-75°C, zasilanie 48V DC",8383,"PS48VDC480W-DIN"]
[null,null,null,0]
[null,2,"Przełączniki serii ECO",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"ES3002-4P-4T","Niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet 8-port w tym 4 porty PoE+ (802.3-at) 30W, budżet PoE 60W, temp pracy 0 do +50°C",649,"zasilacz wewnętrzny"]
[null,"ES2402-8P-2C","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 8-portów 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 125W, temp pracy 0 do +50°C",2048,"zasilacz wewnętrzny"]
[null,"ES2402-16P-2C","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 16-portów 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 220W, temp pracy 0 do +50°C",2816,"zasilacz wewnętrzny"]
[null,"ES2402-24P-2C","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 24-porty 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 220W, temp pracy 0 do +50°C",3993,"zasilacz wewnętrzny"]
[null,null,null,0]
[null,3,"Przełączniki 8 i 16 portowe",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"NS3502-8P-2T-2S","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet. 8 portów 10/100/1000BaseT z PoE+ (IEEE802.3af/at) + 4-porty 100/1000Base-T SFP, temp. pracy 0~50℃, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S20, S30",2952,"zasilacz wewnętrzny"]
[null,"NS3503-16P-4C","Zarządzalny przełącznik 16-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE Ultra 60W (IEEE802.3af/at/POE Ultra), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. 0~50℃",7125]
[null,null,null,0]
[null,4,"Przełączniki szkieletowe 24 portowe",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"NS3500-24T-4C","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T  i 4 współdzielone porty SFP,  temp. pracy 0~50℃, pobór mocy 30W, konstrukcja bezwentylatorowa",1933]
[null,"NS3702-24P-4S","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP, w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3at), funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃",4805]
[null,"NS4702-24P-4S-4X","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP Gigabit Ethernet; w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 14 x 30W PoE+ (802.3at) ; dodatkowo 4 porty  1/10BaseG SFP+ , funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃",5679]
[null,"NS4750-24S-4T-4X","Zarządzalny przełącznik światłwodowy Gigabit Ethernet. Wyposażony w  24-Porty SFP Slots i 4 współdzielone porty 10/100/1000Base-T  RJ45. Główny uplink 4 x 1/10BaseG SFP+, temp. pracy 0~50℃ AC, lub -10~60℃ DC przy zewnętrznym zasilaczu, funkcja Static Routing",4150,"zasilacz wewnętrzny lub opcjonalnie zewnętrzny zasilacz (PS48VDC100W-DIN)"]
[null,"NS4802-24P-4S-2X","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z funkcją STACK, 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at, 4 współdzielone porty SFP Gigabit Ethernet; 2 porty  1/10BaseG SFP+, funkcja PoE 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 14 x 30W PoE+ (802.3at), zasilacz 380W, Static Routing, temp. pracy 0~50℃, przewód połączeniowy 0,5m STACK w komplecie",8704]
[null,"NS-10G-CBL-2M","Przewód połączeniowy STACK 10G SFP+, dł. 2m (kompatybilny z NS4802-24P-4S-2X)",512]
[null,null,null,0]
[null,5,"Media konwertery",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"MC-4TX2FX","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 2 port światłowodowy MM 100Base-FX (2Km) (złącze SC), temp pracy -10~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",743,"613P-EU"]
[null,"MC250-4T/1FM","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 1 port światłowodowy MM 100Base-FX (2Km) (złącze SC), temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",524,"613P-EU "]
[null,"MCR205-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 100Base-FX/LX/BX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S20",306,"MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC250-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, 10/100-T RJ45 + 1-Port SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",481,"613P-EU "]
[null,"MC250-4T/1FS","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 1 port światłowodowy SM 100Base-FX (15Km) (złącze SC), temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",568,"613P-EU "]
[null,"MC250-4T/2S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP,  4x10/100Base-Tx RJ45+ 2 Porty  SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż naścienny lub na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",568,"613P-EU "]
[null,"MCR300-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S30",372,"MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC355-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, wersja przemysłowa; temp pracy -30~75℃; kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, akceptuje SFP serii S30, S35",786,"MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC350-1T-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, 1-port 10/100/1000Base-T Copper + 2-porty SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC - montaż na szynie Din lub naścienny, akceptuje moduły SFP serii S20 i S30 ",1267,"613P-EU "]
[null,"MC350-4T-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP. 4-Porty 10/100/1000Base-T + 2-Porty SFP,  temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC - montaż na szynie Din lub naścienny, akceptuje moduły SFP serii S20 i S30 ",1398,"613P-EU "]
[null,null,null,0]
[null,6,"Media konwertery do montażu w obudowie RACK lub stand alone",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"MCR205-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 100Base-FX/LX/BX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S20",306,"MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MCR300-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, zasilanie 5Vdc",372,"MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MCR-R15","Obodowa rack  (2,4 U) 15 slotów z zasilaczem",1747]
[null,"MCR-RPS","Zasilacz redundantny do obudowy RACK - 130W",786]
[null,null,null,0]
[null,7,"Media konwertery z PoE",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"MC100FX-TX-POE","Mediakonwerter 100Base-FX MM (2km) złącze SC na 10/100Base-TX + zasilanie PoE 15,4W",437,"PS48VDC.38A-EU"]
[null,"MC201-1P/1FS","Mediakonwerter 100Base-FX SM (15km) złącze SC na 10/100Base-TX + zasilanie PoE 15,4W",524,"PS48VDC.38A-EU"]
[null,"MC251-4P/1S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP,  4x10/100Base-Tx IEEE802.3af RJ45+ 1 Port  SFP, w tym 4 x15,4W PoE (802.3af), temp pracy -40~75℃, zasilanie 24-48V DC lub 24V AC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",1310,"PS48VDC240W-EU \nPS48VDC240W-DIN"]
[null,"MC352-1P/1S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP,  10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at RJ45 + 1-Port SFP, w tym 1 x30W PoE+ (802.3at), temp pracy -40~75℃, zasilanie 24-48V DC lub 24V AC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25, S30, S35",1049,"PS48VDC65W-EU \nPS48VDC240W-EU \nPS48VDC240W-DIN"]
[null,"MC352-4P-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, 4-Porty 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at + 2-Porty  SFP; w tym 4 x30W PoE+ (802.3at) , temp. pracy -40~75℃; zasilanie 48V DC - montaż na szynie Din lub na ścianie, akceptuje SFP serii S20, S25, S30, S35",2838,"PS48VDC240W-DIN\nPS48VDC240W-EU"]
[null,null,null,0]
[null,8,"Media konwertery dla przewodów COAX",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"POC252-1CX-1P","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony kamery), zasilanie PoC (Power over COAX)",1024]
[null,"POC252-1CXP-1T","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W",1024]
[null,"POC2052-4P-1CX","Niezarządzalny mediakonwerter 4-porty 10/100Mbps Ethernet 30W PoE+ (802.3af/at) na COAX, temp. -40~75℃, zasilanie 52 do 56 VDC",2528]
[null,"POC2502-8CXP-2T-2S","Zarządzalny 8-portowy mediakonwerter na COAX, 8-portów BNC PoC (Power over Coax) zgodne z 802.3at PoE+, 2-porty 10/100/1000Base-T,  2-porty SFP 10/1000, budżet PoE 240W, VLAN, Agregacja, QoS, temp. 0 do +50°C, zasilanie 100-240VAC",8192]
[null,"POC2502-16CXP-2T-2S","Zarządzalny 16-portowy mediakonwerter na COAX, 16-portów BNC PoC (Power over Coax) zgodne z 802.3at PoE+, 2-porty 10/100/1000Base-T,  2-porty SFP 10/1000, budżet PoE 380W, VLAN, Agregacja, QoS, temp. 0 do +50°C, zasilanie 100-240VAC",12799]
[null,null,null,0]
[null,9,"POE splitery i adaptery zasilania (injectory)",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"POE302-MS","Adapter zasilania PoE+ (802.3-at), 1 port 0/100/1000Base-T",227,"PS56VDC65W-EU "]
[null,"POE302-EX","Wzmacniacz sygnału Gigabit Ethernet + POE-AF (1x 30W PoE do 300m); 1-Port 10/100/1000Base-Tx, temp pracy 0~50℃, wersja stand alone lub montaż naścienny",481]
[null,null,null,0]
[null,10,"Zasilacze",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"ESP-300","Zabezpieczenie przepięciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T)",218]
[null,"613P-EU","zasilacz media konwertera, 13.5VDC, 1.3A",166]
[null,"PS5VDC2A-EU","zasilacz media konwertera, 5VDC, 2A",97]
[null,"PS48VDC.38A-EU","zasilacz media konwertera, 48VDC, 0.38A",97]
[null,"PS48VDC72W-EU","zasilacz media konwertera, 48VDC, 72W",189]
[null,"PS56VDC72W-EU","zasilacz media konwertera, 56VDC, 72W",189]
[null,"PS48VDC240W-EU/UK","Zasilacz 48VDC, 5Amp, 240W, temp pracy -40~+70°C, IP67",1004]
[null,"PS48VDC100W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 100W ",349]
[null,"PS48VDC240W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 240W ",873]
[null,"PS48VDC480W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 480W ",2184]
[null,null,null,0]
[null,11,"Moduły SFP wielomodowe",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"S20-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, (100BASE-FX)",306]
[null,"S25-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, temp. pracy -40~+75°C",458]
[null,"S25-1MLC-A-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'A' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1310/1550nm, temp. pracy -40~+75°C",504]
[null,"S25-1MLC-B-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'B' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1550/1310nm,  temp. pracy -40~+75°C",504]
[null,"S30-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX)",262]
[null,"S30-2MLC-2","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km (1000BASE-SX)",306]
[null,"S35-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX), temp. pracy -40~+75°C",458]
[null,null,null,0]
[null,12,"Moduły SFP jednomodowe",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"S20-2SLC-20","Port SFP-Fast Ethernet, 2xFiber Mini GBIC SM -20km. 1310nm (100BASE-LX)",458," "]
[null,"S20-1SLC/A-20","Port SFP-Fast 1xFiber Mini GBIC SM TX 1310nm RX 1550nm -20km (100BASE-BX20-U)",568,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S20-1SLC/B-20","Port SFP-Fast 1xFiber Mini GBIC SM TX 1550nm RX 1310nm -20km (100BASE-BX20-D)",633,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S25-2SLC-20","Port SFP-Fast 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-20km (100BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",524," "]
[null,"S30-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)",328," "]
[null,"S30-2SLC-30","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -30km. 1310nm (1000BASE-LHX)",743," "]
[null,"S30-2SLC-70","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -70km. 1310nm (1000BASE-ZX)",2010," "]
[null,"S30-1SLC/A-10","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -10km TX 1310nm RX 1490nm (1000BASE-BX10-U)",677,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/B-10","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -10km TX 1490nm RX 1310nm (1000BASE-BX10-D)",918,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/A-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km TX 1310nm RX 1490nm  (1000BASE-BX20-U)",786,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/B-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km  TX 1490nm RX 1310nm (1000BASE-BX20-D)",1245,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/A-60","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -60km TX 1310nm RX 1490nm (1000BASE-BX60-U)",2665,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/B-60","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -60km TX 1490nm RX 1310nm (1000BASE-BX60-D)",2927,"Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S35-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",524," "]
[null,"S35-2SLC-30","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-30km (1000BASE-LHX), temp pracy -40~+85°C",1092," "]
[null,"S35-2SLC-70","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-70km (1000BASE-ZX), temp pracy -40~+85°C",2884," "]
[null,null,null,0]
[null,13,"SFP+ Multimode & Single Mode 10BaseG",0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"S40-2MLC","Port SFP+ 10BaseG-SR SFP+ - 2 nitki światłwodu Multimode Mode (OM3 Fiber) - zasięg 300m - okno 850nm; temp pracy 0~70℃",524," "]
[null,"S40-2SLC-10","Port SFP+ 10BaseG-LR SFP+ - 2 nitki światłowodu Single-Mode - zasoęg 10km - okno 1310nm; temp pracy 0~70℃",961," "]
[null,null,null,0]
[null,14,"Moduły SFP RJ45"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Zasilacz:"]
[null,"S30-RJ","Moduł adaptera RJ45 do slotów SFP-Gigabit Mini GBIC",392]

{"sheet":"Mount Selection","index":9,"n_rows":56,"n_cols":24,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,18,5,18],[0,2,0,7],[0,10,0,18],[0,19,3,23],[1,12,1,13],[1,14,1,16],[2,12,2,13],[3,7,3,9],[3,12,3,13],[17,3,18,3],[4,19,4,23],[5,3,6,3],[5,8,6,8],[7,0,44,0],[7,5,8,5],[7,9,8,9],[7,11,11,11],[7,14,8,14],[7,17,8,17],[7,21,8,21],[4,2,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,16],[4,17,5,17],[9,15,11,15],[9,22,11,22],[12,7,15,7],[12,16,15,16],[12,23,15,23],[21,4,22,4],[21,10,22,10],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[23,5,24,5],[23,9,24,9],[23,11,24,11],[23,14,24,14],[23,17,24,17],[23,21,24,21],[25,5,29,5],[25,6,29,6],[25,10,29,10],[25,12,29,12],[25,13,29,13],[25,17,29,17],[25,18,29,18],[25,19,29,19],[25,20,29,20],[30,21,35,21],[36,5,38,5],[36,11,38,11],[36,14,38,14],[36,17,38,17],[36,21,38,21],[45,3,46,3],[48,0,53,0],[52,4,53,4],[52,6,53,6],[52,10,53,10],[52,19,53,19],[52,20,53,20],[39,11,43,11],[39,15,43,15],[39,22,43,22],[52,12,53,12],[52,13,53,13]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," ","Wall Mount ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendant/Ceiling Mount"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"        Backbox TVD-SNB-BB          ",null,"TVD-M-CMA ",null,null," TVD-M-PMA  "]
[null,null,null,null,"   Camera Mount Selection Guide"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     TVD-LWB-AD ",null,null,null,null,"     "]
[null,null,"Surface Mount",null,null,null,null,null,"Flush Mount Only",null,"   TVD-LWB-S      TVB-2G-AD ",null,"   TVD-SNB  ",null,null,null,null,"TVD-M2-WM  ","DR Series DR-RWM","TVD-PPB"]
[null,"Back Boxes,                Adaptor Plates, &              Cup Base Adaptors","Surface Mount Back Box Included","TVB-BB1","TVD-BB1","TVD-BB3 or    TVD-BB3A","TVW-AWB-1 or TVW-AWB-2","TVF-BBM or TVF-WBM","TVD-VFM","TVD-M2-FM","   TVD-LWB-1        ","  TVD-LWB-2   ","TVW-DVM","TVD-CB2 ","TVD-CB3","TVD-CB5A","TVF-CBM",null,null,"TVW-DVM","TVD-CB2 ","TVD-CB3","TVD-CB5A","TVF-CBM"]
["Category","Camera SKU"]
[null,"TVD-1201"," "]
[null,"TVD-1202"," "]
[null,"TVD-1203","Included"]
[null,"TVD-1204","Included"]
[null,"TVD-1205","Included"]
[null,"TVF-1101"," "]
[null,"TVF-1102"]
[null,"TVF-1103"]
[null,"TVF-1104"]
[null,"TVW-1130",null,null,null,"   Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVB-5301"]
[null,"TVB-5302"]
[null,"TVB-5303"]
[null,"TVB-5304"]
[null,"TVD-5301 "," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"           Requires               DR-RWM-AD","           Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVD-5302"," "]
[null,"TVD-5303"," "]
[null,"TVD-5304"," "]
[null,"TVW-5301",null,null,null,"Requires               DR-RWM-AD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Requires               DR-RWM-AD","Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVW-5302"]
[null,"TVW-5303"]
[null,"TVW-5304"]
[null,"TVW-5305"]
[null,"TVT-5301"]
[null,"TVT-5302"]
[null,"TVT-5303"]
[null,"TVT-5304"]
[null,"TVT-5305"]
[null,"TVT-5306"]
[null,"TVD-5401"," "]
[null,"TVD-5402"," "]
[null,"TVD-5403"]
[null,"TVD-5404","Included"]
[null,"TVD-5405","Included"]
[null,"TVD-5406","Included"]
[null,"TVD-5407","Included"]
[null,"TVD-5408","Included"]
[null,"TVT-5306"]
[null,"TVB-2401"]
[null,"TVB-2402"," ",null,null,null,null,null," "]
[null,"TVD-2405"]
["Analog","TVD-2401 "," ",null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"  Requires               DR-RWM-AD","  Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVD-2402","Included"]
[null,"TVD-2403"," ",null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,"  Requires               DR-RWM-AD"," Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVD-2404","Included"]
[null,"TVW-2101"," ",null,null,"  Requires           DR-RWM-AD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Requires               DR-RWM-AD","  Requires               DR-RWM-AD"]
[null,"TVW-2401"," ",null,null," Requires               DR-RWM-AD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Requires               DR-RWM-AD","Requires               DR-RWM-AD"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"v.6 d.01-03-2017"]